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Návod k použití DH8
1. Vlastnosti produktu
Zobrazení času: Zobrazuje hodiny a minuty s možností volby formátu 12/24 hodin.
Kalendář: Zobrazuje měsíc, datum a rok (rozsah kalendáře: 2000–2099).
Teplota: Zobrazení vnitřní teploty v Celsiích (°C) nebo Fahrenheitech (°F).[image: 图片 11]
Inteligentní podsvícení: Stisknutím horního tlačítka [       ] se na 5 sekund aktivuje podsvícení.
Automatické noční osvětlení: Volitelná funkce, při které se podsvícení automaticky mírně rozsvítí od 20:00 do 7:00 následujícího dne.
Indikátor vybití baterie [image: 图片 12] : Upozorní, když napětí baterie klesne pod 4,5 V.
2. Rozložení tlačítek
Hodiny se ovládají pomocí tří samostatných tlačítek:
[ [image: 图片 6] ] (ikona ozubeného kola): Vstup do nastavení a potvrzení výběru.
[ [image: 图片 6] ] (ikona plus): Zvyšuje hodnoty a přepíná jednotky teploty. 
[ [image: 图片 7] ] (ikona minus): Snížení hodnot číslic a přepínání formátu data a měsíce.
[ 12/24 ] (ikona formátu hodin): Přepínání mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
[[image: 图片 8] ] (Ikona signálu DCF): Zapnutí/vypnutí funkce rádiového časového signálu.
[image: 图片 11][      ] (Ikona podsvícení): Zapnutí podsvícení a zapnutí/vypnutí funkce automatického nočního osvětlení.
3. Rychlý start a základní ovládání
Zapnutí: Po vložení baterií se displej rozsvítí na přibližně 2 sekundy.
Výchozí čas: 12:00 (24hodinový formát).
Výchozí datum: 1. ledna 2026.
Výchozí nastavení funkce rádiového ovládání je zapnuto
Rychlé přepínání (normální režim):
Přepnutí mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem: Stisknutím tlačítka [12/24] přepínáte mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem času. V 12hodinovém režimu se zobrazí symbol AM/PM.
Přepnutí jednotek teploty: Stisknutím tlačítka [ [image: 图片 12] ] přepínáte mezi stupni Celsia (°C) a Fahrenheita (°F).
Přepnutí formátu data a měsíce: Stiskněte a podržte tlačítko [ [image: 图片 13] ] po dobu 3 sekund, čímž přepnete zobrazení data mezi formátem „měsíc/datum“ a „datum/měsíc“.
[image: 图片 11]Automatické noční osvětlení: Stiskněte a podržte horní tlačítko [       ] po dobu 3 sekund, čímž zapnete nebo vypnete funkci automatického nočního osvětlení.

4. Nastavení času a data
Jak vstoupit do režimu nastavení: 
V normálním režimu zobrazení stiskněte a podržte tlačítko [ [image: 图片 6] ] po dobu 3 sekund, čímž vstoupíte do nastavení.
Stisknutím tlačítek [[image: 图片 14] ] nebo [[image: 图片 15] ] upravte blikající číslice.
Poznámka: Podržte stisknutá tlačítka [[image: 图片 16] ] nebo [[image: 图片 17] ], abyste číslice nastavili rychle.
Stisknutím tlačítka [[image: 图片 6] ] potvrďte výběr a přejděte k dalšímu kroku.
Pořadí nastavení: Nabídka nastavení se řídí tímto konkrétním pořadím:
Rok (2000–2099)
Měsíc
Datum
Časové pásmo
Hodina
Minuta
Ukončit
Důležité poznámky:
Sekundy: Změna hodiny nevynuluje sekundy; změna minuty však sekundy vynuluje.
Časový limit: Pokud po dobu 15 sekund není stisknuto žádné tlačítko, hodiny automaticky uloží nastavení a opustí režim nastavení.

5. Funkce automatického nočního osvětlení
Zapnutí/vypnutí: Chcete-li automatické noční osvětlení zapnout nebo vypnout, podržte 3[image: 图片 11] sekundy stisknuté horní tlačítko [      ].[image: 图片 11]
Indikátor: Je-li tato funkce zapnutá, na displeji se zobrazí symbol žárovky      .[image: 图片 11]
Funkce: Pokud se symbol žárovky       zobrazí, podsvícení se automaticky mírně rozsvítí od 20:00 do 7:00 následujícího dne.
[image: 图片 8]
Funkce rádiového ovládání 
[image: 图片 8]1) Po zapnutí se automaticky přepne do režimu příjmu RCC.
2) Ruční spuštění příjmu RCC dlouhým stisknutím tlačítka [    ] po dobu 2 sekund v režimu zobrazení běžného času.
Doba příjmu RCC trvá maximálně 7 minut


Indikace ikony příjmu RCC:
 
Pokud není detekován žádný signál: Ikona věže bliká.

Po úspěšné synchronizaci signálu: Ikona věže svítí trvale a ikona zakřivené antény bliká.[image: 图片 8]

Po úplném úspěšném příjmu: Ikona kompletního RCC      svítí nepřetržitě.

Při příjmu signálu DST: Na LCD displeji se zobrazí ikona „DST“.

Pokud je čas ručně resetován, zatímco je ikona RCC trvale zobrazena, ikony RCC i DST zmizí.[image: 图片 8]

Během procesu příjmu RCC podržte tlačítko [      ] stisknuté po dobu 2 sekund, abyste[image: 图片 11] opustili režim příjmu RCC; stisknutí ostatních tlačítek samostatně nespustí žádné funkce (s výjimkou horního tlačítka [        ] .


7. Informace o baterii
Zapnutí je možné dvěma způsoby: buď pomocí čtyř baterií typu AA (DC 1,5 V) (nejsou součástí balení), nebo pomocí kabelu USB typu C (není součástí balení).
Upozornění na vybitou baterii: Jakmile napětí baterie klesne pod 4,5 V, na displeji začne blikat symbol vybití baterie [image: 图片 12] .
Potřebný zásah: Jakmile se tento symbol objeví, okamžitě vyměňte baterie, abyste zajistili správnou funkci zařízení.



Jasněna Vláhová s.r.o.[image: CE & WEEE LOGO]
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: www.vlahova.cz.





Návod na použitie DH8
1. Vlastnosti produktu
Zobrazenie času: Zobrazuje hodiny a minúty s možnosťou výberu 12- alebo 24-hodinového formátu.
Kalendár: Zobrazuje mesiac, dátum a rok (rozsah kalendára: 2000–2099).
Teplota: Zobrazenie vnútornej teploty v stupňoch Celzia (°C) alebo Fahrenheita (°F).
[image: 图片 11]Inteligentné podsvietenie: Stlačením horného tlačidla [       ] sa na 5 sekúnd aktivuje podsvietenie.
Automatické nočné osvetlenie: Voliteľná funkcia, pri ktorej sa podsvietenie automaticky mierne rozsvieti od 20:00 do 7:00 nasledujúceho dňa.
Indikátor nízkeho stavu batérie[image: 图片 12] : Upozorňuje, keď napätie batérie klesne pod 4,5 V.
2. Rozloženie tlačidiel
Hodiny sa ovládajú pomocou troch samostatných tlačidiel:
[[image: 图片 6] ] (ikona ozubeného kolesa): Vstup do nastavení a potvrdenie výberu.
[[image: 图片 6] ] (ikona plus): Zvyšuje hodnoty a prepína medzi jednotkami teploty.
[[image: 图片 7] ] (ikona mínus): Zmenšuje číslice a prepína formát dátumu a mesiaca.
[ 12/24 ] (Ikona formátu hodín): Prepínanie medzi 12- a 24-hodinovým formátom.
[[image: 图片 8] ] (Ikona signálu DCF): Zapnutie/vypnutie funkcie rádiového riadenia.
[image: 图片 11][      ] (Ikona podsvietenia): Zapnutie podsvietenia a zapnutie/vypnutie funkcie automatického nočného osvetlenia.
3. Rýchly štart a základná obsluha
Zapnutie: Po vložení batérií sa obrazovka rozsvieti približne na 2 sekundy.
Predvolený čas: 12:00 (24-hodinový formát).
Predvolený dátum: 1. január 2026.
Predvolená funkcia rádiového ovládania je zapnutá
Rýchle prepínanie (normálny režim):
Prepínanie medzi 12- a 24-hodinovým formátom: Stlačením tlačidla [12/24] prepínate medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým formátom času. V 12-hodinovom režime sa zobrazí symbol AM/PM.
Prepínanie jednotiek teploty: Stlačením tlačidla [[image: 图片 12] ] prepínate medzi stupňami Celzia (°C) a Fahrenheita (°F).
Zmena formátu dátumu a mesiaca: Stlačte a podržte tlačidlo [[image: 图片 13] ] po dobu 3 sekúnd, čím prepnete zobrazenie dátumu medzi formátom „mesiac/dátum“ a „dátum/mesiac“.
[image: 图片 11]Automatické nočné osvetlenie: Stlačte a podržte horné tlačidlo [       ] po dobu 3 sekúnd, čím zapnete alebo vypnete funkciu automatického nočného osvetlenia.

4. Nastavenia času a dátumu
Ako vstúpiť do režimu nastavení:
V normálnom režime zobrazenia stlačte a podržte tlačidlo [[image: 图片 6] ] po dobu 3 sekúnd, čím vstúpite do nastavení.
Stlačením tlačidiel [[image: 图片 14] ] alebo [[image: 图片 15] ] nastavte blikajúce číslice.
Poznámka: Stlačte a podržte tlačidlá [[image: 图片 16] ] alebo [[image: 图片 17] ], aby ste číslice nastavili rýchlejšie.
Stlačte tlačidlo [[image: 图片 6] ], aby ste potvrdili výber a prešli na ďalší krok.
Poradie nastavení: Ponuka nastavení má nasledujúce poradie:
Rok (2000–2099)
Mesiac
Dátum
Časové pásmo
Hodina
Minúta
Ukončiť
Dôležité poznámky:
Sekundy: Zmena hodiny nespôsobí vynulovanie sekúnd; zmena minút však sekundy vynuluje.
Časový limit: Ak sa počas 15 sekúnd nestlačí žiadne tlačidlo, hodiny automaticky uložia nastavenia a opustia režim nastavenia.

5. Funkcia automatického nočného osvetlenia[image: 图片 11]
Zapnutie/vypnutie: Stlačte a podržte horné tlačidlo [      ] po dobu 3 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli automatické nočné osvetlenie.[image: 图片 11]
Indikátor: Ak je táto funkcia zapnutá, na displeji sa zobrazí symbol žiarovky      .[image: 图片 11]
Funkcia: Keď sa zobrazí symbol žiarovky     , podsvietenie sa automaticky mierne rozsvieti od 20:00 do 7:00 nasledujúceho dňa.
[image: 图片 8]
Funkcia rádiového ovládania 
1) Po zapnutí sa zariadenie automaticky prepne do režimu prijímania RCC.
2) Ručné spustenie príjmu RCC dlhým stlačením tlačidla [    ] na 2 sekundy v režime[image: 图片 8] zobrazenia bežného času.
Doba prijímania RCC trvá maximálne 7 minút


Indikácia ikony príjmu RCC:
 
Ak nie je detekovaný žiadny signál: Ikona veže bliká.

Po úspešnej synchronizácii signálu: Ikona veže svieti nepretržite a ikona zakriveného anténneho signálu bliká.[image: 图片 8]

Po úplnom úspešnom prijatí: Kompletná ikona RCC      svieti nepretržite.

Pri prijatí signálu DST: Na LCD displeji sa zobrazí ikona „DST“.

Ak sa čas ručne vynuluje, kým sa ikona RCC svieti nepretržite, ikony RCC aj DST zmiznú.[image: 图片 8]

[image: 图片 11]Počas procesu prijímania signálu RCC podržte tlačidlo [      ] stlačené 2 sekundy, aby ste opustili režim prijímania signálu RCC; stlačenie ostatných tlačidiel jednotlivo nespustí žiadne funkcie (s výnimkou horného tlačidla [      ]).


7. Informácie o batérii
Zariadenie je možné napájať dvoma spôsobmi: buď pomocou 4 batérií typu AA (DC 1,5 V) (nie sú súčasťou balenia), alebo pomocou kábla USB typu C (nie je súčasťou balenia).
Upozornenie na nízky stav batérie: Keď napätie batérie klesne pod 4,5 V, na displeji začne blikať symbol nízkeho stavu batérie [image: 图片 12] .
Potrebné opatrenie: Ak sa tento symbol objaví, okamžite vymeňte batérie, aby ste zabezpečili správnu funkciu zariadenia.

[image: CE & WEEE LOGO]
Na trh uvádza:
Jasněna Vláhová s.r.o.
Ivanovce 194
913 05
Slovakia




DH8 User Manual
1. Product Features
Time Display: Shows hours and minutes with 12/24-hour format options.
Calendar: Displays Month, Date, and Year (Calendar range: 2000–2099).
Temperature: Indoor temperature display in Celsius (°C) or Fahrenheit (°F).
[image: 图片 11]Smart Backlight: Touching the top button [       ] activates the backlight for 5 seconds.
Auto Night Light: Optional feature where the backlight automatically light up slightly from the night time 8 p.m. to the next day 7 a.m.
Low Battery Indicator  [image: 图片 12] : Alerts when battery voltage drops below 4.5V.
2. Button Layout
The clock operates using three distinct buttons:
[ [image: 图片 6]] (Gear Icon): Enter settings and confirm selections.
[ [image: 图片 6]] (Plus Icon): Increase digits and toggle temperature unit functions.
[ [image: 图片 7]] (Minus Icon): Decrease digits and toggle Date-Month format.
[ 12/24 ] (Hour Format Icon): Toggle 12/24 hour format.
[ [image: 图片 8]] (DCF Signal Icon): Turn on/off the Radio controlled function.
[image: 图片 11][      ] (Backlight Icon): Light up the backlight and turn ON/OFF auto night light function.
3. Quick Start & Basic Operation
Power On: Upon inserting batteries, the screen will light up for approximately 2 seconds.
Default Time: 12:00 (24-hour format).
Default Date: January 1st, 2026.
Default radio controlled function is on
Quick Toggles (Normal Mode):
Switch 12/24 Hour Format: Press the [ 12/24 ] button to toggle between 12-hour and 24-hour time formats. In 12-hour mode, the AM/PM symbol will appear.
Switch Temperature Unit: Press the [[image: 图片 12]] button to toggle between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).
Switch Date-Month Format: Press and hold the [[image: 图片 13]] button for 3 seconds to toggle the date display between Month/Date and Date/Month.
[image: 图片 11]Auto Night Light: Touch and hold the top [      ] button for 3 seconds to turn ON/OFF auto night light function.

4. Time & Date Settings
How to Enter Setup Mode:
In normal display mode, press and hold the [ [image: 图片 6] ] button for 3 seconds to enter settings.
Press the [ [image: 图片 14] ] or [ [image: 图片 15] ] buttons to adjust the flashing digits.
Note: Press and hold the [ [image: 图片 16] ] or [ [image: 图片 17] ] buttons to adjust digits quickly.
Press the [ [image: 图片 6] ] button to confirm your selection and move to the next step.
Setting Sequence:The setting menu follows this specific order:
Year (2000–2099)
Month
Date
Time Zone
Hour
Minute
Exit
Important Notes:
Seconds: Changing the hour does not reset the seconds; however, changing the minute will reset the seconds to zero.
Timeout: If no button is pressed for 15 seconds, the clock will automatically save and exit the setting mode.

5. Automatic Night Light Function
[image: 图片 11][image: 图片 11]Turn ON/OFF: Touch and hold the top [     ] button for 3 seconds to enable or disable the Automatic Night Light.
[image: 图片 11]Indicator: When enabled, the light bulb symbol        appears on the display.
Operation: When the light symbol       is appear, the backlight automatically light up slightly from the night time 8 p.m. to the next day 7 a.m.
[image: 图片 8]
Radio controlled function 
[image: 图片 8]1) Automatically enter RCC reception mode after power-on.
2) Manually trigger RCC reception by long pressing the [    ] button for 2 seconds in the normal time display.
The RCC reception time is up to 7 minutes at most


RCC Reception Icon Indications:
 
When no signal is detected: The tower icon blinks.

Upon successful signal synchronization: The tower icon stays steady on, and the curved antenna icon blinks.
[image: 图片 8]
After full successful reception: The complete RCC icon      stays steady on.

When DST signal is received: The "DST" icon appears on the LCD screen.

If time is manually reset while the RCC icon is steadily displayed, both the RCC icon and DST icon will disappear.
[image: 图片 8]
[image: 图片 11]During RCC reception process, long press the [      ] button for 2 seconds to exit RCC reception mode; pressing other buttons individually will not trigger any functions (except the top [      ] button).


7. Battery Information
Power on by two ways: one is 4×AA(DC1.5V) battery (Not included) and the other one is USB-Type C cable (Not Included).
Low Battery Warning: When the battery voltage drops below 4.5V, the low battery symbol [image: 图片 12] will flash on the display.
Action Required: Please replace the batteries immediately when this symbol appears to ensure proper function.

















DH8 Bedienungsanleitung
1. Produktmerkmale
Zeitanzeige: Zeigt Stunden und Minuten im 12- oder 24-Stunden-Format an.
Kalender: Zeigt Monat, Datum und Jahr an (Kalenderbereich: 2000–2099).
Temperatur: Anzeige der Raumtemperatur in Celsius (°C) oder Fahrenheit (°F).[image: 图片 11]
Intelligente Hintergrundbeleuchtung: Durch Berühren der oberen Taste [       ] wird die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden aktiviert.
Automatisches Nachtlicht: Optionale Funktion, bei der die Hintergrundbeleuchtung von 20:00 Uhr abends bis 7:00 Uhr morgens automatisch leicht aufleuchtet.
Anzeige für niedrigen Batteriestand [image: 图片 12] : Warnt, wenn die Batteriespannung unter 4,5 V fällt.
2. Tastenanordnung
Die Uhr wird über drei verschiedene Tasten bedient:
[[image: 图片 6] ] (Zahnrad-Symbol): Zum Aufrufen der Einstellungen und Bestätigen von Auswahlen.
[[image: 图片 6] ] (Plus-Symbol): Erhöht die Ziffern und schaltet die Temperatureinheiten um.
[[image: 图片 7] ] (Minus-Symbol): Verringert die Ziffern und wechselt das Datums- und Monatsformat.
[ 12/24 ] (Stundenformat-Symbol): Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format.
[[image: 图片 8] ] (DCF-Signal-Symbol): Schalten Sie die Funkuhrfunktion ein/aus.
[image: 图片 11][      ] (Symbol für Hintergrundbeleuchtung): Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein und aktiviert bzw. deaktiviert die automatische Nachtlichtfunktion.
3. Schnellstart und grundlegende Bedienung
Einschalten: Nach dem Einlegen der Batterien leuchtet das Display etwa 2 Sekunden lang auf.
Standardzeit: 12:00 (24-Stunden-Format).
Standarddatum: 1. Januar 2026.
Die funkgesteuerte Funktion ist standardmäßig aktiviert
Schnellumschaltung (Normalmodus):
Umschalten zwischen 12- und 24-Stunden-Format: Drücken Sie die Taste [12/24], um zwischen dem 12- und dem 24-Stunden-Format umzuschalten. Im 12-Stunden-Modus wird das AM/PM-Symbol angezeigt.
Temperatur-Einheit umschalten: Drücken Sie die Taste [[image: 图片 12] ], um zwischen Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umzuschalten.
Datums- und Monatsformat umschalten: Halten Sie die Taste [[image: 图片 13] ] 3 Sekunden lang gedrückt, um die Datumsanzeige zwischen „Monat/Datum“ und „Datum/Monat“ umzuschalten.[image: 图片 11]
Automatisches Nachtlicht: Berühren und halten Sie die obere Taste [       ] 3 Sekunden lang, um die automatische Nachtlichtfunktion ein- bzw. auszuschalten.

4. Zeit- und Datumseinstellungen
So rufen Sie den Einstellungsmodus auf:
Halten Sie im normalen Anzeigemodus die Taste [[image: 图片 6] ] 3 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellungen aufzurufen.
Drücken Sie die Tasten [[image: 图片 14] ] oder [[image: 图片 15] ], um die blinkenden Ziffern anzupassen.
Hinweis: Halten Sie die Tasten [[image: 图片 16] ] oder [[image: 图片 17] ] gedrückt, um die Ziffern schnell anzupassen.
Drücken Sie die Taste [[image: 图片 6] ], um Ihre Auswahl zu bestätigen und zum nächsten Schritt zu gelangen.
Einstellungsreihenfolge: Das Einstellungsmenü folgt dieser bestimmten Reihenfolge:
Jahr (2000–2099)
Monat
Datum
Zeitzone
Stunde
Minute
Beenden
Wichtige Hinweise:
Sekunden: Durch das Ändern der Stunde werden die Sekunden nicht zurückgesetzt; durch das Ändern der Minute werden die Sekunden jedoch auf Null zurückgesetzt.
Zeitlimit: Wenn 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, speichert die Uhr die Einstellungen automatisch und verlässt den Einstellungsmodus.

5. Automatische Nachtlichtfunktion[image: 图片 11]
Ein-/Ausschalten: Halten Sie die obere Taste [      ] 3 Sekunden lang gedrückt, um das automatische Nachtlicht zu aktivieren oder zu deaktivieren.[image: 图片 11]
Anzeige: Bei Aktivierung erscheint das Glühbirnensymbol       auf dem Display.[image: 图片 11]
Funktionsweise: Wenn das Lichtsymbol       angezeigt wird, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung automatisch von 20:00 Uhr abends bis 7:00 Uhr morgens am nächsten Tag leicht auf.

Funksteuerungsfunktion[image: 图片 8] 
1) Nach dem Einschalten wird automatisch der RCC-Empfangsmodus aktiviert.
2) Manuelles Auslösen des RCC-Empfangs durch 2 Sekunden langes Drücken der Taste[image: 图片 8] [    ] in der normalen Zeitanzeige.
Die RCC-Empfangszeit beträgt maximal 7 Minuten


Anzeigen des RCC-Empfangssymbols:
 
Wenn kein Signal erkannt wird: Das Turmsymbol blinkt.

Bei erfolgreicher Signalsynchronisation: Das Turmsymbol leuchtet dauerhaft, und das Symbol mit der gebogenen Antenne blinkt.[image: 图片 8]

Nach vollständig erfolgreichem Empfang: Das vollständige RCC-Symbol      leuchtet dauerhaft.

Wenn ein DST-Signal empfangen wird: Das „DST“-Symbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm.

Wird die Uhrzeit manuell zurückgestellt, während das RCC-Symbol dauerhaft angezeigt wird, verschwinden sowohl das RCC-Symbol als auch das DST-Symbol.[image: 图片 8]

Drücken Sie während des RCC-Empfangsvorgangs die Taste [       ] 2 Sekunden lang, um[image: 图片 11] den RCC-Empfangsmodus zu verlassen; das Drücken anderer Tasten löst keine Funktionen aus (mit Ausnahme der obersten Taste [      ]).


7. Informationen zur Batterie
Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einschalten: zum einen mit 4 × AA-Batterien (DC 1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten) und zum anderen über ein USB-Typ-C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten).
Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn die Batteriespannung unter 4,5 V fällt, blinkt das Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem Display. [image: 图片 12]
Erforderliche Maßnahme: Bitte tauschen Sie die Batterien sofort aus, wenn dieses Symbol erscheint, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.







Instrukcja obsługi DH8
1. Cechy produktu
Wyświetlanie czasu: Wyświetla godziny i minuty z opcjami formatu 12- lub 24-godzinnego.
Kalendarz: Wyświetla miesiąc, datę i rok (zakres kalendarza: 2000–2099).
Temperatura: Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu w stopniach Celsjusza (°C) lub Fahrenheita (°F).[image: 图片 11]
Inteligentne podświetlenie: Naciśnięcie górnego przycisku [       ] włącza podświetlenie na 5 sekund.
Automatyczne oświetlenie nocne: Opcjonalna funkcja, dzięki której podświetlenie automatycznie rozjaśnia się nieznacznie od godziny 20:00 do 7:00 rano następnego dnia.
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii [image: 图片 12] : Ostrzega, gdy napięcie baterii spadnie poniżej 4,5 V.
2. Układ przycisków
Zegar obsługuje się za pomocą trzech oddzielnych przycisków:
[[image: 图片 6] ] (ikona koła zębatego): Wejście do ustawień i potwierdzanie wyborów.
[[image: 图片 6] ] (ikona plusa): Zwiększanie wartości cyfr i przełączanie jednostek temperatury.
[[image: 图片 7] ] (ikona minus): Zmniejsza wartości cyfr i przełącza format daty i miesiąca.
[ 12/24 ] (ikona formatu godzin): Przełączanie między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym.
[[image: 图片 8] ] (Ikona sygnału DCF): Włączanie/wyłączanie funkcji sterowania radiowego.[image: 图片 11]
[   ] (Ikona podświetlenia): Włącza podświetlenie oraz włącza/wyłącza funkcję automatycznego oświetlenia nocnego.
3. Szybki start i podstawowa obsługa
Włączanie zasilania: Po włożeniu baterii ekran zaświeci się na około 2 sekundy.
Czas domyślny: 12:00 (format 24-godzinny).
Domyślna data: 1 stycznia 2026 r.
Domyślnie funkcja sterowania radiowego jest włączona
Szybkie przełączanie (tryb normalny):
Przełączanie formatu 12/24-godzinnego: Naciśnij przycisk [12/24], aby przełączać się między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym. W trybie 12-godzinnym pojawi się symbol AM/PM.
Przełączanie jednostek temperatury: Naciśnij przycisk [[image: 图片 12] ], aby przełączać się między stopniami Celsjusza (°C) a stopniami Fahrenheita (°F).
Zmiana formatu daty (miesiąc-dzień): Naciśnij i przytrzymaj przycisk [ [image: 图片 13] ] przez 3 sekundy, aby przełączyć wyświetlanie daty między formatem „miesiąc/dzień” a „dzień/miesiąc”.[image: 图片 11]
Automatyczne podświetlenie nocne: Dotknij i przytrzymaj górny przycisk [       ] przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego podświetlenia nocnego.

4. Ustawienia godziny i daty
Jak przejść do trybu ustawień:
W normalnym trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk [[image: 图片 6] ] przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień.
Naciśnij przycisk [[image: 图片 14] ] lub [[image: 图片 15] ], aby dostosować migające cyfry.
Uwaga: Naciśnij i przytrzymaj przyciski [[image: 图片 16] ] lub [[image: 图片 17] ], aby szybko dostosować cyfry.
Naciśnij przycisk [[image: 图片 6] ], aby potwierdzić wybór i przejść do następnego kroku.
Kolejność ustawień: Menu ustawień ma następującą kolejność:
Rok (2000–2099)
Miesiąc
Data
Strefa czasowa
Godzina
Minuta
Wyjście
Ważne uwagi:
Sekundy: Zmiana godziny nie powoduje zresetowania sekund; jednak zmiana minuty spowoduje zresetowanie sekund do zera.
Limit czasu: Jeśli przez 15 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, zegar automatycznie zapisze ustawienia i wyjdzie z trybu ustawień.

5. Funkcja automatycznego oświetlenia nocnego[image: 图片 11]
Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk [      ] przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć automatyczne oświetlenie nocne.[image: 图片 11][image: 图片 11]
Wskaźnik: Po włączeniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawia się symbol żarówki      .
Działanie: Gdy pojawia się symbol żarówki      , podświetlenie automatycznie włącza się z niewielką intensywnością od godziny 20:00 do godziny 7:00 następnego dnia.

Funkcja sterowania radiowego[image: 图片 8] 
1) Automatyczne przejście do trybu odbioru RCC po włączeniu zasilania.[image: 图片 8]
2) Ręczne uruchomienie odbioru RCC poprzez długie naciśnięcie przycisku [    ] przez 2 sekundy w trybie normalnego wyświetlania czasu.
Czas odbioru RCC wynosi maksymalnie 7 minut


Wskazania ikony odbioru RCC:
 
Gdy nie wykryto sygnału: ikona wieży miga.

Po pomyślnej synchronizacji sygnału: ikona wieży świeci się światłem ciągłym, a ikona zakrzywionej anteny miga.[image: 图片 8]

Po pełnym, pomyślnym odbiorze: ikona kompletnego RCC      świeci się światłem ciągłym.

Po odebraniu sygnału DST: Na ekranie LCD pojawia się ikona „DST”.

Jeśli czas zostanie ręcznie zresetowany, gdy ikona RCC świeci się światłem ciągłym, zarówno ikona RCC, jak i ikona DST znikną.[image: 图片 8]

[image: 图片 11]Podczas procesu odbioru sygnału RCC naciśnij i przytrzymaj przycisk [      ] przez 2 sekundy, aby wyjść z trybu odbioru RCC; naciśnięcie poszczególnych przycisków nie spowoduje uruchomienia żadnych funkcji (z wyjątkiem górnego przycisku [      ]).


7. Informacje o baterii
Urządzenie można zasilić na dwa sposoby: za pomocą czterech baterii AA (DC 1,5 V) (nie wchodzą w skład zestawu) lub za pomocą kabla USB typu C (nie wchodzi w skład zestawu).
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii: Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 4,5 V, na wyświetlaczu zacznie migać symbol niskiego poziomu naładowania baterii[image: 图片 12] .
Niezbędne działanie: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy natychmiast wymienić baterie po pojawieniu się tego symbolu.








Manuel d'utilisation du DH8
1. Caractéristiques du produit
Affichage de l'heure : affiche les heures et les minutes au choix au format 12 ou 24 heures.
Calendrier : affiche le mois, la date et l'année (plage de dates : 2000–2099).
Température : affichage de la température intérieure en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).[image: 图片 11]
Rétroéclairage intelligent : appuyer sur le bouton du haut [       ] active le rétroéclairage pendant 5 secondes.
Veilleuse automatique : fonction optionnelle permettant à la rétroéclairage de s'allumer légèrement de manière automatique de 20 h à 7 h le lendemain matin.
Indicateur de batterie faible [image: 图片 12] : alerte lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 4,5 V.
2. Disposition des boutons
L'horloge fonctionne à l'aide de trois boutons distincts :
[[image: 图片 6] ] (icône en forme d’engrenage) : permet d’accéder aux paramètres et de valider les sélections.
[[image: 图片 6] ] (icône « plus ») : Augmente les chiffres et permet de basculer entre les unités de température.
[[image: 图片 7] ] (icône « moins ») : Diminue les chiffres et permet de basculer entre les formats de date et de mois.
[ 12/24 ] (icône « Format de l'heure ») : bascule entre le format 12 heures et le format 24 heures.
[[image: 图片 8] ] (icône du signal DCF) : activez/désactivez la fonction de synchronisation radio.
[image: 图片 11][      ] (icône de rétroéclairage) : allume le rétroéclairage et active/désactive la fonction de veilleuse automatique.
3. Démarrage rapide et fonctionnement de base
Mise sous tension : dès l'insertion des piles, l'écran s'allume pendant environ 2 secondes.
Heure par défaut : 12 h 00 (format 24 heures).
Date par défaut : 1er janvier 2026.
La fonction de synchronisation radio est activée par défaut.
Commandes rapides (mode normal) :
Changement de format horaire 12/24 heures : appuyez sur le bouton [12/24] pour basculer entre les formats horaires 12 heures et 24 heures. En mode 12 heures, le symbole AM/PM s'affiche.
Changement d'unité de température : appuyez sur le bouton [[image: 图片 12] ] pour basculer entre les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F).
Changer le format date-mois : maintenez enfoncé le bouton [[image: 图片 13] ] pendant 3 secondes pour basculer entre l'affichage « Mois/Date » et « Date/Mois ».[image: 图片 11]
Veilleuse automatique : Appuyez sur le bouton supérieur [       ] et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction de veilleuse automatique.

4. Réglages de l'heure et de la date
Comment accéder au mode de configuration :
En mode d'affichage normal, maintenez le bouton [[image: 图片 6] ] enfoncé pendant 3 secondes pour accéder aux réglages.
Appuyez sur les boutons [[image: 图片 14] ] ou [[image: 图片 15] ] pour régler les chiffres clignotants.
Remarque : maintenez enfoncés les boutons [[image: 图片 16] ] ou [[image: 图片 17] ] pour régler rapidement les chiffres.
Appuyez sur le bouton [[image: 图片 6] ] pour valider votre sélection et passer à l'étape suivante.
Séquence de réglage : le menu de réglage suit l'ordre suivant :
Année (2000–2099)
Mois
Date
Fuseau horaire
Heure
Minute
Sortie
Remarques importantes :
Secondes : la modification de l'heure ne réinitialise pas les secondes ; en revanche, la modification des minutes réinitialise les secondes à zéro.
Délai d'expiration : si aucun bouton n'est actionné pendant 15 secondes, l'horloge enregistre automatiquement les réglages et quitte le mode de réglage.

5. Fonction « Veilleuse automatique »[image: 图片 11]
Activer/Désactiver : Appuyez sur le bouton supérieur [      ] et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la veilleuse automatique.[image: 图片 11]
[image: 图片 11]Indicateur : lorsqu'il est activé, le symbole représentant une ampoule       apparaît à l'écran.
Fonctionnement : lorsque le symbole en forme d'ampoule       s'affiche, le rétroéclairage s'allume automatiquement à faible intensité de 20 h à 7 h le lendemain matin.

[image: 图片 8]Fonction radiocommandée 
1) Passage automatique en mode de réception RCC après la mise sous tension.[image: 图片 8]
2) Déclenchement manuel de la réception RCC en appuyant longuement sur le bouton [    ] pendant 2 secondes en mode d'affichage de l'heure normale.
La durée de réception RCC est de 7 minutes maximum


Indications de l'icône de réception RCC :
 
Lorsqu'aucun signal n'est détecté : l'icône représentant une tour clignote.

Une fois la synchronisation du signal réussie : l'icône représentant une tour reste allumée en continu et l'icône représentant une antenne courbée clignote.[image: 图片 8]

Une fois la réception entièrement réussie : l'     complète de l'icône RCC reste allumée en continu.

Lorsqu'un signal DST est reçu : l'icône « DST » s'affiche sur l'écran LCD.

Si l'heure est réinitialisée manuellement alors que l'icône RCC est allumée en continu, les icônes RCC et DST disparaîtront toutes les deux.[image: 图片 8]

[image: 图片 11]Pendant le processus de réception RCC, appuyez longuement sur le bouton [      ] pendant 2 secondes pour quitter le mode de réception RCC ; appuyer sur les autres boutons individuellement ne déclenchera aucune fonction (à l’exception du bouton supérieur [      ]).


7. Informations sur la batterie
Deux modes d’alimentation sont disponibles : l’un via 4 piles AA (1,5 V CC) (non fournies) et l’autre via un câble USB de type C (non fourni).
Avertissement de batterie faible : lorsque la tension de la batterie descend en dessous de 4,5 V, le symbole de batterie faible clignote à l’écran.   [image: 图片 12]
Action requise : veuillez remplacer les piles immédiatement lorsque ce symbole apparaît afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil.
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