**RB9370 NÁVOD K POUŽITÍ**

**1. Vlastnosti**


**1.1 Čas**

* Rádiem řízený čas s možností ručního nastavení
* Volitelný 12/24 režim zobrazení času
* Funkce denního alarmu
* Kalendář až do roku 2099

**1.2 Teplota**

* Měřitelné rozmezí: -9.9°C ~+ 50°C
* Volitelná jednotka zobrazené teploty °C / °F

**2. Vzhled hlavního přístroje**

****

Část A-LCD

A1: Čas

A2: Ikona rádiového signálu

A3: Den v týdnu

A4: Datum / čas buzení

A5: Teplota

**Část B- Tlačítka**

B1: Tlačítko “ALARM ON/OFF”

B2: Tlačítko “SNOOZE/LIGHT”

B3: Tlačítko “ALARM SET”

B4: Tlačítko “-”

B5: Tlačítko “+”

B6: Tlačítko “TIME SET”

B7: Přepínač “LOCK/UNLOCK”

**Část C- Struktora**

C1: Kryt prostoru pro baterii

**3. Začínáme:**

* Otevřete kryt prostoru pro baterii [ (C1)
* Vložte 2 x AA baterie dle naznačené +/- polarity.
* Zavřete kryt prostoru pro baterii
* Hodiny můžou být umístěny na jakoukoliv vodorovnou plochu. Hodiny nyní mohou být uvedeny do provozu.

**4. Nastavení času a budíku**

**4.1 Rádiem řízené hodiny::**

* Po uvedení do provozu hodiny začnou automaticky vyhledávat DCF rádiový signál. Ikona se na displeji rozbliká.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bliká, symbolizuje přijímání rádiového signálu | svítí, symbolizuje úspěšné navázání spojení | zmizí,  signál se nepodařilo navázat. |

* Hodiny každý den automaticky skenují časový signál ve 3.00 ráno pro udržení přesného času. Pokud dojde k selhání příjmu, symbol  zmizí a skenování skončí.
* Hledání signálu můžete aktivovat i manuálně, a to podržením tlačítka “-” po dobu dvou vteřin. Každý pokus o příjem signálu trvá několik minut. Pokud bude hledání neúspěšné, vyhledávání skončí („“ zmizí z displeje).
* Hledání signálu ukončíte podržením tlačítka “- ” po dobu dvou vteřin.
* Ukončete skenování tím, že na 2 vteřiny podržíte tlačítko “-“.
* Symbol “**DST** ” se na displeji zobrazí, pokud je aktivní režim letního času.

**4.2 Ruční nastavení času:**

* V režimu zobrazení času zmáčkněte tlačítko “TIME SET” pro zobrazení roku. Podržte tlačítko “TIME SET” po dobu tří vteřin pro vstup do manuálního nastavení času / kalendáře.
* Mačkejte tlačítka “+” nebo “-” pro nastavení požadovaných hodnot a zmáčkněte tlačítko “TIME SET” pro potvrzení každého nastavení.

*(Delším podržením tlačítka“*+*” nebo “*-*” můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.)*

* Sekvence nastavení je následující: příjem rádiového signálu zapnutý / vypnutý, časové pásmo, 12/24hodinové zobrazení času, hodina, minuta, vteřina, rok, jazyk, pořadí měsíc / datum, měsíc, datum.
* Den v týdnu lze zobrazit v 10 jazycích: němčina, angličtina, francouzština, italština, nizozemština, španělština, dánština, čeština, polština, švédština***.***

***Poznámka****:*

* *Režim nastavování se automaticky ukončí za 15 vteřin, pokud nestisknete žádné tlačítko.*
* *Časové pásmo: Časové pásmo se používá pro země, kde může být přijímán časový signál DCF*, ale časové pásmo je jiné než v Německu*. Když je čas země o 1 hodinu napřed než německý čas, měla by být zóna nastavena na 01. Poté se hodiny automaticky nastaví o 1 hodinu napřed od přijatého signálu.*

**4.3 Nastavení času budíku**

* Podržte tlačítko “ALARM SET” na 2 vteřiny, čas buzení se rozbliká. Mačkejte tlačítka “+” nebo “-” pro nastavení času buzení. Zmáčkněte “ALARM SET” pro potvrzení nastavení.

*Delším podržením tlačítka“+” nebo “-” můžete urychlit nastavení požadované hodnoty.*

**4.4 Funkce odložení buzení:**

* Když bude přepínač “ALARM ON/OFF” (B1) nahoře, bude budík aktivovaný. Když bude přepínač “ALARM ON/OFF” (B1) dole, bude budík deaktivovaný.
* Na displeji se zobrazí čas buzení a ikona “”, když je budík aktivovaný.
* Když zvoní budík, zmáčkněte jakékoliv tlačítko kromě tlačítka “SNOOZE”, abyste ho vypnuli. Pokud žádné tlačítko nezmáčknete, bude budík asi 3 minuty zvonit a pak se vypne.
* Zmáčkněte tlačítko “SNOOZE/LIGHT”, když budík zvoní. Na displeji se zobrazí “”. Budík je odložen na 5 minut, pak zase začne zvonit. Odložení buzení může být aktivováno maximálně 7krát.

**5. Teploměr**

* Zmáčkněte tlačítko “+” pro přepínání mezi jednotkami teploty.
* Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LL.L (teplota je nižší, než minimální teplota) nebo HH.H (teplota je vyšší než maximální teplota).

**6. Podsvícení**

* Zmáčkněte tlačítko “SNOOZE/LIGHT”, abyste na 5 sekund aktivovali podsvícení.

**7. Zamknutí/Odemčení**

* Posouvejte přepínačem Lock/Unlock pro zamknutí/odemčení tlačítek.

**8. Opatření**

* *Pokud vyjmete baterie, přístroj ztratí informace o čase.*
* *Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, velkému teplu ani chladu, vysoké vlhkosti nebo vlhkým prostorům.*
* *Nikdy nečistěte přístroj pomocí abrazivních nebo korozních přípravků. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové části a korodovat elektronické obvody*

****

**RB9370 NÁVOD NA POUŽITIE**

**1. Vlastnosti**


**1.1 Čas**

* Rádiom riadený čas s možnosťou ručného nastavenia
* Volitelný 12/24 režim zobrazenia času
* Funkcia denného budíka
* Kalendár až do roku 2099

**1.2 Teplota**

* Merateľné rozmedzie: -9.9°C ~+ 50°C
* Volitelná jednotka zobrazenej teploty °C / °F

**2. Vzhľad hlavného prístroja**

****

Časť A-LCD

A1: Čas

A2: Ikona rádiového signálu

A3: Deň v týždni

A4: Dátum / čas budenia

A5: Teplota

**Část B- Tlačítka**

B1: Tlačítko “ALARM ON/OFF”

B2: Tlačítko “SNOOZE/LIGHT”

B3: Tlačítko “ALARM SET”

B4: Tlačítko “-”

B5: Tlačítko “+”

B6: Tlačítko “TIME SET”

B7: Prepínač “LOCK/UNLOCK”

**Časť C- Kryt**

C1: Kryt priestoru pre batérie

**3. Začíname:**

* Otvorte kryt priestoru pre batérie [ (C1)
* Vložte 2 x AA batérie podľa naznačenej +/- polarity.
* Zatvorte kryt priestoru pre batérie
* Hodiny môžu byť umiestnené na akomkoľvek vodorovnom povrchu. Hodiny teraz môžu byť uvedené do prevádzky.

**4. Nastavenie času a budíka**

**4.1 Rádiom riadené hodiny::**

* Po uvedení do prevádzky hodiny začnú automaticky vyhľadávať DCF rádiový signál. Ikona sa na displeji rozbliká.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| bliká, symbolizuje prijímanie rádiového signálu | svieti, symbolizuje úspešné naviazanie spojenia | zmizne,  signál sa nepodarilo naviazať |

* Hodiny každý deň automaticky skenujú časový signál o 3.00 ráno pre udržanie presného času. Ak dôjde k zlyhaniu príjmu, symbol  zmizne a skenovanie skončí.
* Hľadanie signálu môžete aktivovať i manuálne, a to podržaním tlačítka “-” na dobu dvoch sekúnd. Každý pokus o príjem signálu trvá niekoľko minút. Ak bude hľadanie neúspešné, vyhľadávanie skončí („“ zmizne z displeja).
* Hľadanie signálu ukončíte podržaním tlačítka “-WAVE” na dobu dvoch sekúnd.
* Symbol “**DST** ” sa na displeji zobrazí, ak je aktívny režim letného času.

**4.2 Ručné nastavenie času:**

* V režime zobrazenia času stlačte tlačítko “TIME SET” pre zobrazenie roka. Podržte tlačítko “TIME SET” na dobu troch sekúnd pre vstup do manuálneho nastavenia času / kalendára.
* Stláčajte tlačítka “+” alebo “-” pre nastavenie požadovaných hodnôt a stlačte tlačítko “TIME SET” pre potvrdenie každého nastavenia.

*(Dlhším podržaním tlačítka“*+*” alebo “*-*” môžete urýchliť nastavenie požadovanej hodnoty.)*

* Poradie nastavovania je nasledujúce: príjem rádiového signálu zapnutý / vypnutý, časové pásmo, 12/24hodinové zobrazenie času, hodina, minúta, sekunda, rok, jazyk, poradie mesiac / dátum, dátum/mesiac.
* Deň v týždni je možné zobraziť v 10 jazykoch: nemčina, angličtina, francúzština, taliančina, holandčina, španielčina, dánčina, čeština, poľština, švédčina***.***

***Poznámka****:*

* *Režim nastavovania sa automaticky ukončí za 15 sekúnd, ak nestlačíte žiadne tlačítko.*
* *Časové pásmo: Časové pásmo sa používá pre krajiny, kde môže byť prijímaný časový signál DCF*, ale časové pásmo je iné ako v Nemecku*. Keď je čas krajiny o 1 hodinu dopredu než nemecký čas, mala by byť zóna nastavená na 01. Potom sa hodiny automaticky nastavia o 1 hodinu napred od prijatého signálu.*

**4.3 Nastavenie času budíka**

* Podržte tlačítko “ALARM SET” na 2 sekundy, čas budenia sa rozbliká. Stláčajte tlačítka “+” alebo “-” pre nastavenie času budenia. Stlačte “ALARM SET” pre potvrdenie nastavenia.

*Dlhším podržaním tlačítka“+” alebo “-” môžete urýchliť nastavenie požadovanej hodnoty.*

**4.4 Funkcia odloženia budenia:**

* Keď bude prepínač “ALARM ON/OFF” (B1) hore, bude budík aktivovaný. Keď bude prepínač “ALARM ON/OFF” (B1) dole, bude budík deaktivovaný.
* Na displeji sa zobrazí čas budenia a ikona “”, keď je budík aktivovaný.
* Keď zvoní budík, stlačte akékoľvek tlačítko okrem tlačítka “SNOOZE”, aby ste ho vypli. Ak žiadne tlačítko nestlačíte, bude budík asi 3 minúty zvoniť a potom sa vypne.
* Stlačte tlačítko “SNOOZE/LIGHT”, keď budík zvoní. Na displeji sa zobrazí “”. Budík je odložený na 5 minút, potom zase začne zvoniť. Odložené budenie môže byť aktivované maximálne 7krát.

**5. Teplomer**

* Stlačte tlačítko “+” pre prepínanie medzi jednotkami teploty.
* Ak je teplota mimo merateľný rozsah, na LCD displeji sa zobrazí LL.L (teplota je nižšia, ako minimálna teplota) alebo HH.H (teplota je vyššia ako maximálna teplota).

**6. Podsvietenie**

* Stlačte tlačítko “SNOOZE/LIGHT”, aby ste na 5 sekúnd aktivovali podsvietenie.

**7. Zamknutie/Odomknutie**

* Posúvajte prepínačom Lock/Unlock pre zamknutie/odomknutie tlačítok.

**8. Opatrenie**

* *Ak vytiahnete batérie, prístroj stratí informácie o čase.*
* *Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, veľkému teplu ani chladu, vysokej vlhkosti alebo vlhkým priestorom.*
* *****Nikdy nečistite prístroj pomocou abrazivnych alebo koróznych prípravkov. Abrazívne čistiace prostriedky môžu poškrabať plastové časti a korodovať elektronické obvody.*

****

**RB9370 INSTRUKCJA**

**1. Funkcje**


**1.1 Czas**

* Czas ustawiany radiowo (RC-DCF)
* Tryb 12/24 godzinny do wyboru
* Funkcja alarmu
* Kalendarz do 2099

**1.2 Temperatura**

* Zakres pomiaru: -9.9°C ~+ 50°C
* Skale °C / °F do wyboru

**2. Wygląd**

****

Część A-LCD

A1: Czas

A2: Ikona sygnału radiowego

A3: Dzień tygodnia

A4: Data / czas budzeia

A5: Temperatura

**Część B-** przyciski

B1: przycisk “ALARM ON/OFF”

B2: przycisk “SNOOZE/LIGHT”

B3: przycisk “ALARM SET”

B4: przycisk “-”

B5: przycisk “+”

B6: przycisk “TIME SET”

B7: przełącznik “LOCK/UNLOCK”

**Część C**

C1: miejsce na akumulator

**3. Zaczynamy:**

* Otwórz pokrywę komory baterii (C1)
* Włóż 2 baterie AA zgodnie ze wskazaną polaryzacją +/-.
* Zamknij pokrywę komory baterii
* Zegar można ustawić na dowolnej poziomej powierzchni. Zegar można teraz uruchomić.

**4. Ustawianie Czasu I Alarmu**

**4.1 Zegar Ustawiany Radiowo:**

* Po uruchomieniu jednostki zegar automatycznie zaczyna skanowanie w poszukiwaniu sygnału DCF. Ikona Sygnału Radiowego “” zaczyna migać na wyświetlaczu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| miga，  Sygnał DCF jest odbierany | włącza się,  Sygnał został odebrany z powodzeniem | znika,  Odbiór sygnału nie powiódł się |

* Każdego dnia zegar automatycznie skanuje sygnał czasu o godz. 3.00 rano, aby zachować poprawność czasu. Jeśli odbiór nie powiedzie się, symbol zniknie i skanowanie zostanie zakończone.
* Wyszukiwanie sygnału można również aktywować ręcznie, przytrzymując przycisk „-„ przez 2 sekundy. Każda próba odebrania sygnału trwa kilka minut. Jeśli wyszukiwanie zakończy się niepowodzeniem, wyszukiwanie zostanie zakończone („” zniknie z wyświetlacza).
* Zatrzymaj wyszukiwanie sygnału, przytrzymując przycisk „-” przez 2 sekundy
* Symbol „DST ” pojawi się na wyświetlaczu, jeśli aktywny jest tryb czasu letniego.

**4.2 Ręczne ustawienie czasu:**

* W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk „TIME SET”, aby wyświetlić rok. Przytrzymaj przycisk „TIME SET” przez trzy sekundy, aby wejść do ręcznego ustawiania czasu/kalendarza.
* Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić żądane wartości i naciśnij przycisk „TIME SET”, aby potwierdzić każde ustawienie.

(Dłuższe przytrzymanie przycisku „+” lub „-” pozwala przyspieszyć ustawienie żądanej wartości.)

* Kolejność ustawień jest następująca: odbiór sygnału radiowego wł./wył., strefa czasowa, wyświetlanie czasu w formacie 12/24-godzinnym, godzina, minuta, sekunda, rok, język, kolejność miesiąc/data, miesiąc, data.
* Dzień tygodnia może być wyświetlany w 10 językach: niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, holenderskim, hiszpańskim, duńskim, czeskim, polskim, szwedzkim.

***Notatka****:*

* *Tryb ustawiania zostanie automatycznie zamknięty po 15 sekundach, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.*
* *Strefa czasowa: Strefa czasowa jest używana w krajach, w których można odbierać sygnał czasu DCF, ale strefa czasowa jest inna niż w Niemczech. Gdy czas krajowy jest o 1 godzinę do przodu w stosunku do czasu niemieckiego, strefę należy ustawić na 01. Wtedy zegar automatycznie przestawi się o 1 godzinę do przodu od odebranego sygnału*

**4.3 Ustawianie czasu alarmu**

* Przytrzymaj przycisk „ALARM SET” przez 2 sekundy, czas alarmu zacznie migać. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić godzinę budzenia. Naciśnij „USTAW ALARMY”, aby potwierdzić ustawienie.  
  *Dłuższe przytrzymanie przycisku „+” lub „-” przyspiesza ustawianie żądanej wartości.*

**4.4 Funkcja budzenia i drzemki:**

* Kiedy przełącznik „ALARM ON/OFF” (B1) jest w pozycji górnej, alarm zostanie włączony. Gdy przełącznik „ALARM ON/OFF” (B1) jest wciśnięty, alarm zostanie wyłączony.
* Godzina alarmu i ikona „ ” pojawią się na wyświetlaczu, gdy alarm zostanie włączony
* Kiedy dzwoni budzik, naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku „SNOOZE”, aby go wyłączyć. Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, alarm będzie dzwonił przez około 3 minuty, a następnie się wyłączy.
* Naciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, gdy dzwoni budzik. Na wyświetlaczu pojawi się „”. Budzik zostaje uśpiony na 5 minut, a następnie zaczyna dzwonić ponownie. Drzemkę można aktywować maksymalnie 7 razy.

**5. Termometr**

* Naciśnij przycisk „+”, aby przełączać jednostki temperatury.
* Jeśli temperatura jest poza mierzalnym zakresem, na wyświetlaczu LCD pojawi się LL.L (temperatura jest niższa niż temperatura minimalna) lub HH.H (temperatura jest wyższa niż temperatura maksymalna).

**6. Podświetlenie**

* Naciśnij przycisk „SNOOZE/LIGHT”, aby włączyć podświetlenie na 5 sekund.

**7. Zablokuj / odblokuj**

* Przesuń przełącznik Zablokuj/Odblokuj, aby zablokować/odblokować przyciski.

**8. Uwaga**

* *Jeśli wyjmiesz baterie, urządzenie utraci informacje o czasie.*
* *Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, skrajnie wysokich lub niskich temperatur, wysokiej wilgotności lub wilgotnych miejsc.*
* *Nigdy nie czyść urządzenia produktami ściernymi lub żrącymi. Ścierne środki czyszczące mogą porysować plastikowe części i spowodować korozję obwodów elektronicznych*

****

**RB9370 INSTRUCTION MANUAL**

**1. Feature**

**1.1 Time**  - Radio controlled time with manual setting option

- 12/24 hour time display selectable


- Daily Alarm function

- Perpetual Calendar Up to Year 2099

**1.2 Temperature** - Indoor measurable range: -9.9°C ~+ 50°C

- Measures °C / °F user selectable

**2. Main Unit Appearance**

****

Part A-LCD

A1: Time

A2: Radio Control Icon

A3: Day of Week

A4: Date/Alarm time

A5: Temperature

**Part B-Button**

B1: “ALARM ON/OFF” button

B2: “SNOOZE/LIGHT” button

B3: “ALARM SET” button

B4: “-” button

B5: “+” button

B6: “TIME SET” button

B7: “LOCK/UNLCOK” slide switch

**Part C-Structure**

C1: Battery Door

**3. Getting Started:**

* Open battery Cover (C1)
* Insert 2 pieces AAA size batteries observing polarity [“ +” and “ –“ marks]
* Replace battery compartment cover
* The unit can be placed onto any flat surface; the unit is ready for use now.

**4. Time and Alarm Setting**

**4.1 Radio Controlled Clock:**

* After the start-up of the unit, the clock automatically starts to scan the DCF time signal. Radio Control Icon “” flashes on LCD.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| flashes,  Indicating now is receiving DCF signal | turns on,  Indicating signal received successfully | disappear,  Indicating signal reception failed |

* The clock automatically synchronized with the DCF radio signal every day at 3.00 am to maintain accurate time keeping. If synchronization with the DCF radio signal fails, “” on LCD disappear.
* The clock can be set to scan the radio signal manually by holding “-” button for 2 seconds. Each reception takes around several minutes. If receptions fail, scanning stops (“” on LCD disappear).
* Stop scanning DCF radio signal manually by holding “-” button for 2 seconds.
* “**DST**” shown on the LCD if it is in Daylight Saving Time Mode

**4.2 Manual Time Setting:**

* In time display mode, press “TIME SET” button to view the year. Hold “TIME SET” button for 3 seconds to enter Clock/Calendar setting modes.
* Press “+” or “-” button to adjust the setting and press “TIME SET” button to confirm each setting.

*(By keeping the “*+*” or “*-*” button pressed, could accelerate the process and reach the desired value more quickly)*

* The setting sequence is shown as follow: RCC ON/OFF, Time Zone, 12/24 Hour, Hour, Minute, Second, Year, Language, Month/Date Sequence, Month, Date.
* There are 10 languages for day of week: German, English, French, Italian, Dutch, Spanish, Danish, Czech, Polish, Swedish

***Note****:*

* *All setting modes will automatically exit in 15 seconds without any adjustment*
* *For Time Zone: Time Zone is used in countries which can receive the DCF frequency signal but the time zone is different from Germany Time (i.e. GMT+1). When the country time is faster than the German time for 1 hr, the zone should be set to 01. Then the clock will automatically set 1 hour faster from the signal time received.*

**4.3 Daily Alarm Setting:**

* Hold “ALARM SET” button 2 seconds, alarm time flashes, press “+” or “-” button to adjust the alarm time. Press “ALARM SET” button to confirm the setting

*By keeping the “*+*” or “*-*” button pressed, could accelerate the process and reach the desired value more quickly*

**4.4 Snooze Alarm Function:**

* Pop up “ALARM ON/OFF” button (B1) to activate alarm function, press down “ALARM ON/OFF” button (B1) to deactivate alarm function.
* Alarm time and alarm icon“” appear on the display if alarm function is activated.
* Except “SNOOZE” button, press any button to stop the alarm when alarm alerts. Otherwise, the alarm signal sounds for about 3 minutes, then stops automatically
* Press “SNOOZE/LIGHT” button when alarm alerts. “” flashes on the LCD. The alarm snoozes for around 5 minutes, then it alerts again. The snooze function can be enabled for maximum 7 times.

**5. Thermometer**

* Press “+” button to switch temperature unit.
* If the temperature is out of the measurable range, LL.L (beyond the minimum temperature) or HH.H (beyond the maximum temperature) will be shown on the LCD.

**6. Backlight**

Press “SNOOZE/LIGHT” button, back light states for 5 seconds.

**7. Lock/Unlock**

* Slide Lock/Unlock slide switch to lock the button function.

**8. Precautions**

* *The clock loses its time information when the battery is removed.*
* *Do not expose it to direct sunlight, heavy heat, cold, high humidity or wet areas*
* *Never clean the device using abrasive or corrosive materials or products. Abrasive cleaning agents may scratch plastic parts and corrode electronic circuits*

****

**RB9370** **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**1.** **Eigenschaften**


**1.1** **Zeit**

* Funkzeit mit der Möglichkeit manueller Einstellung
* 12/24-Stundenmodus
* Funktion des täglichen Weckers
* Kalender bis zum Jahr 2099

**1.2 Temperatur**

* Messbarer Temperaturbereich: -9.9°C ~+ 50°C
* Einheiten °C / °F zur Auswahl

**2.** **Beschreibung – Hauptteil**

****

Teil A-LCD

A1: Zeitanzeige

A2: Funksymbol

A3: Wochentag

A4: Datum / Weckzeit

A5: Temperatur

**Teil B- Knöpfe**

B1: Knopf “ALARM ON/OFF”

B2: Knopf “SNOOZE/LIGHT”

B3: Knopf “ALARM SET”

B4: Knopf “-”

B5: Knopf “+”

B6: Knopf “TIME SET”

B7: Schalter “LOCK/UNLOCK”

**Teil C- Struktur**

C1: Batteriefach

**3. Am Anfang:**

* Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs auf der Rückseite (C1)
* Legen Sie 2 x AA Batterien nach der angezeigten +/- Polarität.
* Schließen Sie die Tür des Batteriefachs
* Die Uhr kann auf jeder horizontalen Fläche platziert werden. Die Uhr kann nun in Betrieb genommen werden.

**4. Einstellung der Zeit und des Weckers**

**4.1** **Automatische Zeiteinstellung von dem DCF-Signal:**

* Nachdem Sie die Batterien eingelegt haben, beginnt die Uhr automatisch das DCF-Signal zu suchen. Funksymbol “ ” blinkt auf dem Bildschirm.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| blinkt. Das heißt, dass das DCF-Signal empfangen wird. | leuchtet. Das heißt, dass der Signalempfang gelungen ist. | verschwindet. Das  heißt, dass der Signalempfang misslungen ist. |

* Die Uhr aktualisiert den Signalempfang täglich um 03:00 für die genauste Zeit. Falls die Signalsuche misslingt, wird sie abgebrochen, “  ” verschwindet von dem Bildschirm und die Signalsuche endet.
* Sie können die Signalsuche auch manuell aktivieren, indem Sie die „-“-Taste zwei Sekunden lang gedrückt halten. Jeder Versuch, ein Signal zu empfangen, dauert mehrere Minuten. Wenn die Suche nicht erfolgreich ist, wird die Suche beendet („ “ verschwindet aus dem Display).
* Sie beenden die Signalsuche, indem Sie den Knopf “-“2 Sekunden lang gedrückt halten.
* “**DST“** leuchtet auf dem Bildschirm, wenn die Sommerzeit angezeigt wird.

**4.2 Manuelle Zeiteinstellung:**

* Drücken Sie im Zeitanzeigemodus die Taste „TIME SET“, um das Jahr anzuzeigen. Halten Sie die Taste „TIME SET“ drei Sekunden lang gedrückt, um zur manuellen Zeit-/Kalendereinstellung zu gelangen.
* Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschten Werte einzustellen, und drücken Sie die Taste „TIME SET“, um jede Einstellung zu bestätigen.

*(Durch längeres Gedrückthalten der „+“- oder „-“-Taste können Sie die Einstellung des gewünschten Wertes beschleunigen.)*

* Die Einstellungsreihenfolge ist wie folgt: Funksignalempfang ein/aus, Zeitzone, 12/24-Stunden-Zeitanzeige, Stunde, Minute, Sekunde, Jahr, Sprache, Reihenfolge Monat/Datum, Monat, Datum.
* Der Wochentag kann in 10 Sprachen angezeigt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch, Dänisch, Tschechisch, Polnisch, Schwedisch***.***

***Notiz****:*

* *Wenn Sie keine Taste in 15 Sekunden während der Einstellungen drücken, wird der Einstellungsvorgang automatisch beendet.*
* *Zeitzone: Die Funktion von Zeitzone ist nur für die Länder, in denen der DCF Signal empfangen werden kann, aber die Zeitzone anders als in Deutschland ist.*

**4.3 Weck-Zeiteinstellung**

* Halten Sie die „ALARM SET“-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, die Alarmzeit blinkt. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Alarmzeit einzustellen. Drücken Sie „ALARM SET“, um die Einstellung zu bestätigen.   
  *Durch längeres Gedrückthalten der „+“- oder „-“-Taste können Sie die Einstellung des gewünschten Wertes beschleunigen.*

**4.4 Schlummerfunktion:**

* Wenn der „ALARM ON/OFF“-Schalter (B1) oben ist, wird der Alarm aktiviert. Wenn der „ALARM ON/OFF“-Schalter (B1) unten ist, wird der Alarm deaktiviert.
* Die Alarmzeit und das Symbol „“ erscheinen auf dem Display, wenn der Alarm aktiviert ist.
* Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste außer der „SNOOZE“-Taste, um ihn auszuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, ertönt der Alarm etwa 3 Minuten lang und schaltet sich dann aus.
* Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT“-Taste, wenn der Wecker klingelt. „ “ erscheint auf dem Display. Der Wecker wird 5 Minuten lang gedämpft und klingelt dann erneut. Die Schlummerfunktion kann maximal 7 Mal aktiviert werden

**5. Thermometer**

* Drücken Sie die „+“-Taste, um zwischen den Temperatureinheiten zu wechseln.
* Falls die Temperatur außer des messbaren Bereichs ist, wird LL.L (unter der min. Temperatur) oder HH.H (über der max. Temperatur) auf dem Bildschirm gezeigt

**6. Hintergrundbeleuchtung**

* Drücken Sie die „SNOOZE/LIGHT“-Taste, um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden zu aktivieren.

**7. Sperren/Entsperren**

* Schieben Sie den Sperr-/Entsperrschalter, um die Tasten zu sperren/entsperren.

**8.** **Präventivmaßnahmen**

* *Die Uhr verliert die Zeitinformation, wenn die Batterien rausgenommen werden.*
* *Stellen Sie das Gerät nie unter direkte Sonnenstrahlen, in Räume mit zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, zu hoher Luftfeuchtigkeit oder nasse Räume.*
* *Reinigen Sie das Gerät nie mit Hilfe von groben oder ätzenden Materialien oder Produkten. Grobe Materialien können Kratzer der Kunststoffteilen verursachen und ätzende Materialien können die elektronische Schaltung beschädigen.*

****