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LED Digital Clock Instruction(EN)

Applicable : SB114

Bedienungsanleitung der LED-Digitaluhr (DE)

Gilt fiir: SB114

Mein functions
1.7Two display modes: 1. Time s temperature-+week displayed on the same screen;

2. Time +Temperature-+Week" and "Date-+ Temperature+Week" are displayed in a loop.
2.Brightness adjustable: 1. Automatic photosensitive adjustment for brightness,

2. Manual adjustment for brightness
3. Atmosphere light: Three levels of brightness.
4. Alarm function: Two sets of alarms with single weekend daily alarms. Equipped

with snooze function.
5. Positive and countdown functions: up to 99 minutes and 59 seconds.
6.DC5V power supply (constantly on display) or 3 AAA batteries power supply (key wake-up display).
7. Summer time,

Comprehensive settings
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2. Brightness adjustment: In the time state, short press the "
L 03 LA, and tun off the display loop.

3. Gisplay mode setting: Long press the "] key to switch display modes; (1) Time+temperature +week displayed
on the same screen; (2) Cycle display of “time +temperature+week" and “date-+temperature-+week'.

4 Temperature unit setting: Short press the *(=]* key in time mod to switch temperature units between Celsius/
Fahrenheit

5. Daylight saving time: In time mode, long press the *[Z]" key to turn on/off daylight saving time and displayturn
off the "DST* icon.

6. Atmosphere light: In the time state, press the * button briefly to tur off [ (off), 0 | (low brightness),
02 (medium brightness), ] 3 (high brightness), 5{_(sleep mode automatically turns off after 30 minutes), and
repeat this process.

7.Two point non flashing time: I the time state, long press the
flashing/non flashing time.

set the minutes setthe year

"keyto set the brightness | |, L 02

button to switch between two point

Hauptfunktionen

1,Zwel Anzelgemodus: 1. Zeit + Temperatur-+ Woche auf dem gleichen Bildschirm; 2.Die
Zyklen Zet + Temperatur + Woche® und, Datum + Temperatur + Woche® werden angezeigt.

2, Helligkéit einstellbar: 1. automatische Lichtsensoreinstellung der Heligkeit, 2. manuelle
Einstellung der Helligkeit

3, Atmosphare Licht:drel Helligkeiten.

% Wecker Funktion: Zuwei Satze von Weckern mit einer / doppelten Pause  tiglichen Wecker
Mit Schiaffunktion.

5, Stand- und Rickzahifunktion: maximal 99 Minuten und 59 Sekunden.

6, DCsV-Stromversorgung (standig leuchtende Anzeige) oder 3 AAA-Batterien (Taste-Wake-up-Anzeige).

7, Sommerzeit

Manuel de I'Horloge Numérique LED (FR)

Convient pour: SB114.

Fonctions principales.
1, Deux modes daffichage: 1. Temps + température + affichage du méme écran de a semain
2. Affichage cyclique "Heure + température + semaine” avec "Date + température + semaine’,
2, Luminosité réglable: 1. Sensibilité automatique pour ajuster la luminosité, 2. Ajuster la
luminosité manuellement.
3, Lampe d'ambiance: luminosité 3 trois vitesses.
4, Fonction d'alarme: deux ensembles d'alarme avec une seule / double pause /alarme.
quotidienne. Avec fonction glouton sleep.
5, Fonction de compte a rebours et de compte & rebours:jusqu'a 99 minutes et 59 secondes.
6, Alimenté par DCSV affichage constant) ou alimenté par 3 piles AAA (appuyez sur a touche pour réveiller laffichage).
7, Heure diété

Integrierte Einstellungen
1. Allgemeine Einstellungen

nn-nn 3 » . » £ . .
0000 —» 29 H 2% 0000 o= 0000 mek. 2005 =

Im Zustand dor Zeit Sielang oder  Drcken ie lang oder Sie lang oder Dricken Sie ang oder
Dri cien Sie lange ETesteum oz 5] Taste um Eraste um arz 2/ Taste um
die Taste sei] die 12024-Unr-System  gie Unr einzustelen die Minute einzustellen die Jahr einzustellen
- enatelen 4
nen A o —»

0 —5nn
b b Up o UU Wl o Do,
orian ielng oder Dracken S G 50r. e
kurz 3]/ [=]Taste um hurz(E)/ElTaste um  erlssen
e Moratcusteen e Datum et
2. Helligkeitsstellung: im Zeitzustand, kurzdriicken Sie die
schalten Sie die Anzeige-Zyklus-Einstellungen aus.
3. Anzeigemodus-Einstellungen: Langdriicken Sie die Taste, um den Anzeigemodus zu wechseln; Zeit +
Temperatur + Woche auf dem Bildschirm; Die Zyklen Zeit + Temperatur + Woche” und ,Datum + Temperatur +
Woche" werden angezeigt.
4. Einstellung der Temperatureinheit: Driicken Sie die Taste "(=)" im Zeitzustand, um die Temperatureinheit Celsius /

"Taste, Helligkeit_ 3 1,1 02,103, LAL,

Fahrenheit zu wechseln.

5. Sommerzeit; Driicken Sie lange die Taste " [ im Zeitzustand, um das Symbol ‘DST" gleichzeitig anzuzeigen
auszuschalten i 0y

6. Atmosphare Licht: im Zeitzustand, kurzdriicken Sie die Taste 0} ausgeschatien ] {(niedrige Helligkeit),
1 (mittere Helligkeit), [} 3 (hohe Helligkeit), 5 |_(Schlafmodus 30 Minuten automatisch ausgeschaltet), und
50 Zyklus

7. Zwei Uhr nicht blinken: im Zeitzustand driicken Sie lange die Taste. und wechseln Sie die Zeit um zwei

Uhr blinken / nicht blinken.

Configuration intégrée
1, Réglage général
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2.Réglage dela luminosité: dans Iétat du temps, appuyez briévement sur la touche
1+ 03, L AL, deésactiver e réglage de la boucle d'affichage.

3. Réglage du mode d'affichage: appuyez longuement sur la touche * FF]" pour changer le mode daffichage;
(1), temps +température + affichage du méme écran de Ia semaine; (2) affichage cyclique "Heure + température

+ semaine” avec "Date + température + semaine”.

4.Réglage de I'unité de température: appuyez briévement surla touche "[=]" dans Iétat du temps pour changer
I'unité de température Celsius / Fahrenheit.

5. Heure d'été: dans 'état de Iheure, appuyez longuement sur la touche *[=]' Iheure d'été on f off affiche / désactive
Ficone "DST” en méme temps. e s

6.Lampe dambiance: dans Iétat du temps, appuyez briévement sur la touche * 00 o), 0 { aible
luminosité), 7 2 (moyenne luminosité), [} J (haute luminosité), 5} (mode de sommeil 30 minutes auto - off),
ainsicycle. = =

7.Time deux points non Flash: dans I'état du temps, appuyez longuement sur la touche "
temps deux points Flash / non Flash.

uminosite L 0 1, L 02,

" pour basculer le

‘Alarm clock settings
1.Tyrn on/off alarm clock: Short press the * (] key to display * {1 icon and alarm time", then press the [ key to
" {2} icon and alarm time’, and then press the *[se{" key to enter the alarm settings for the corresponding group.

e 7 )
OFF/ON 0000 »0000 s | &

switch alarm clock set the hour set the minutes. thecorresponding 7 daily alarm

Mondy to sunday will e displayed

2.Turn off alarm clock: When the alarm clock rings, long press to tur off the current alarm clock and
enter the next alarm clock state. Short press any key to activate snooze.

Note: The "long press” mentioned above refers to holding down for 3 seconds.

Timer Settings —
Postive timing: Short press the "("SEE")" button to display , 3900 (@, then press the *(F&EEE")" button to start
the positive timing, and then press the " ("&22")" button to stop the positive timing in this cycle. Long press the

" (FASTE)" button to reset and exit the return time state. -\

Countdown: Short press the " (8HE") " key to display 4, sk, - Press the "E/” key to enter the countdown time
and the " [£D)]* countdown icon willlight up.

Short press the " (885" " button to start the countdown, and then press the

Long press the "(*5E) " button to reset and exit the return time state.

()

(335" button to pause this cycle.

Supplier:
Jasnéna Vlshova s.ro.
Pribyslav 77, 549 0T Nové Mésto nad Metui
Czech Republic i
SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Jasnéna VIhova s.r.0. hereby declares that this device s in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following website: www.vlahova.cz

Wecker-Einstellungen:
1, Schalten Sie den Alarm: kurzdriicken Sie die Taste *(§] um " {i}-Symbol und Alarmzeit” anzuzeigen, driicken
Sie die (] Taste “3} -Symbol und Alarmzeit” und driicken Sie die Taste " [sef]", um die Alarmeinstellungen der

entsprechenden Gruppe einzugehen.
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2. Schalten Sie den Wecker aus: Wenn der Wecker klingelt, driicken Sie lang " um den Wecker zu schalten
und den nichsten Weckerzustand einzugehen. Driicken Sie eine beliebige Taste, um den Schlaf zu starten.
Hinweis: Der oben erwahnte "Long Press" driickt den Finger fiir 3 Sekunden lang,

Réglages du révell
1, Commutateur d'alarme: appuyez briévement sur la touche pour afficher * {i} icone et heure d'alarme”
puis appuyez sur la touche| & |* {3} icone et heure d'alarme’ puis appuyez sur “sef]" pour entrer dans le Groupe

correspondant de paramétres d'alarme. d
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2, Eteindre Falarme: lorsque Ialarme sonne, appuyez longuement sur pour éteindre cette alarme et
entrer dans Iétat dalarme suivant. Appuyez briévement sur nlimporte quelle touche pour lancer glouton sleep.

Remarque: a « presse longue » mentionnée ci - dessus fait référence  une presse longue de 3 secondes.

Zeitmessung-Einstellungen
Positve Zeitmessung: Taste (3% 00 (@) "anauzeigen;Taste"
Zeitmessung2u starten,dann Taste” TSI "driicken,um 2U pausieren.Driicken Sie also bei einem Zyklus lange die Taste
"(¥855")" um den Nullpunkt zu Idschen und in den Zeitzustand zuriickzukehren.
Countdown-Zeit:Taste' ("R "kurz driicken,um” 0800 "anzuzeigen zifferntasten” &/ " driicken, um
Countdown-Zeit einzugeben Gleichzeitig leuchtet das Countdown-Symbol *

Driicken Sie die Taste" (“amaga I',um den Countdown zu starten, danndie Taste"(*siGo " ';um zu pausieren,usw.

Halten e die Taste'(THE gedrickt, um den Nullpunkt 2u léschen und n den Zeitzustand zurickzukehren.

Lieferant:
Jasnéna Viahova sro.
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Tschechische Republik

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG
Hiermit erklart Jasnéna VIahova s.r.0, dass dieses Gerat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter folgender Internetadresse verfigbar: www.ylahova.cz

Paramétres de synchronisation p—
Chranometrage:Anpuyes brisvement sur ("EE), il afichera 0008 (&) puis appuyez sur (TBZBE) démarrer le
Chronométrage,abpaves & ouvea sur (BEIEEHpour metie on passe- Tppuyes onguement s (FRETS) pour effacer

tous les données et revenir 4 I'état de 'heure. e
Compte & rebours : Appuyez brievement sur (FBEE?) , il affichera D0, Appuyez court sur fa touche =/ pour

entrer le temps de compte & rebours En méme temps, Icone de compte a rebours *(£D) * sallume.
Appuyez sur("Sga) pour démarrer le compte a rebours, et appuyez a nouveau sur (TIEE) pour mettre en

Fournisseur :
Jasnéna Viahova sro.
Pribyslav 77

pause. Appuyez longuement sur( &S5 pour effacer tous les données et revenir & I‘état de Iheure.
54901 Nové Mésto nad Metuji
République tchéque
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DECLARATION UE SIMPLIFIEE DE CONFORMITE

Par la présente, Jasnana Viahova s.r.o. déclare que cet appareil est conforme  la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant : www.vlahova.cz

Instrukcja obstugi zegara cyfrowego LED (PL)
Dostepne do:SB114.

Giowne funkge

1 Dwa tryby wySwietlania: 1. czas + temperatura + tydzies wysvietianie ekcanu;
2.Wyéwietlane 53 cyke.C725 + Temperatura-+ Tydien”oraz,Data + Temperatura + Tydier

2, Regulaca jssnosci 1. automatyczna reguiaca asnosci caujniks, 2. reczna regulaca asnoset

3, Swiatlo atmosferyczne: 3 jasnokc

4, Funkcja budzik: dwa zestawy budzik z jednym / podwdjnym przerwy / codzienny budzik.
Funkcjasnu

5, Funkaliczenia ceasu  odlicznia odwrotnegos maksymalnie 99 minut 59 sekund.

6 Zaslanie DCSV (wyéwietlacz Swietny) lub 3 aterie AAA (nyéwietlacz buczenia pryciskiem)

7, Caas letni

Zintegrowane ustawienia
1. Ustawienia ogoln )
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2. Regulacja jasnosci: w stanie czasu, naciénij przycisk &% jasnos¢ L 0 1, L 02, L 03, L AL, wylacz
ustawienia petl wyswietlacza

3. Ustawienia trybu wyswietlania: diugie naciéniecie klawisza" [, aby przetaczy tryb wyswietlania; Czas +
temperatura + tydzien wySwietlany na ekranie; Wyswietlanie cykli, czas + temperatura + tydzien* i data +
temperatura + tydzier”

4. Ustawienie jednostki temperatury: naciénij przycisk * (=" w stanie czasu, aby przetaczy jednostke temperatury
stopnia Celsjusza  stopnia Fahrenheita.

5. Czas letni: w stanie czasu, diugo nacisnij klawisz (=], wlaczy¢ / wylaczy¢ czas letni jednoczesnie wyswietlac /
wylaczy€ ikong "DS n -

6. Swiatlo atmosferyczne: w stanie czasowym, nacisnij przycis| " 00 wylaczone), [} | (niska jasno:
{1 2 térednia jasnose), ] J (wysoka jasnosd), 5} (tryb uspienia automatycznie wylaczony przez 30 minut)
alej.

7. Czas nie miga o dwéch godzinach: w stanie czasu, dlugo nacisnij przycisk
godzinach / nie miga.

ak

" przefacz czas miga o dwoch

Ustawienia budzk:
1, Przelacz alarm: nacisnij przycisk * [, aby wy4 one {3 i czas alarmu’, a nastepnie nacisnij przycisk(§)
"ikone {2} i czas alarmu’, a nastepnie naciénij przycisk "sst]’, aby przejs¢ do ustawieri alarmu odpowiedniej grupy.
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EVE naalarm [/ Klawisz do Kawisnals/ ) alarmu; Odpowiednie od preerus;
regulacji godzin minuty regulacji poniedzli do ledzelbeds 1 epezemepzer

2.Wylacz budzik: kiedy budzik dzwoni, naciénij diugo "(55E”) , aby wylaczy¢ ten budzik i przejéc do nastepnego
stanu budzika. Krétkie nacisniecie dowolnego lawisza, aby zaczal $pic.
Uwaga: Wspomniane powyzej "diugie nacisniecie” diuzsze naciénigeie paica przez 3 sekundy.

Ustawienia czasu: PR

Dodatni czas: Krétko na przycisk " (Thss") " aby wyswietlic , W0t) [(G" a nastepnie naciénij praycisk

aby uruchomi¢ dodatni czas, a nastepnie nacisnij przycisk "("AREE”) ", aby zatrzymac
dodatni czas. Powtdrz ten cykl, a diugo naciénij prycisk " (FEEE?)', aby zresetowad | wyjsé stan
czasu powrotnego.

Odliczanie: Krotko naciénij przycisk * (MSios )", aby wyswietli¢

czas odliczania, a ikona " [ rozéwietli sie.
8], aby rozpocza¢ odliczanie, a nastepnie naciénij przycisk " (A5

Diugo naciénij przycisk * (aaze”)", aby zresetowad i wyjs¢ z stanu czasu powrotu.

- 0000 .
oo

Naciénij praycisk "2/, aby wprowadzié

aby zatrzymac ten cykl

Dostawc
Jasnéna Vihova sro.
Pribyslay 77

54901 Nové Mésto nad Metuji
Republika Czeska

ce=
SKROCONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Jasnéna Viahova sr.o. niniejszym oswiadcza, ze urzadzenie jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE. Pelny tekst
deklaracji zgodnoéci UE jest dostepny na stronie internetowe): wwiw.viahova.cz

Manual digitalnich hodin LED (CZ)

K dispozici pro:SB114

LED Digitalne Hodiny (SK)

Plati pre: SB114

Hiavni funkce
1, Dva zobrazovaci rezimy: . &as + teplota + tyden na stejné obrazovce; 2. Zobraz se cykly
Cas + Teplota + Tyden a Datum + Teplota + Tyden.
2, Nastavitelny jas: 1. automaticky snimat nastavenijasu, 2. ruéni nastaveni asu.
3, Atmosferické svétio: i svétla
4 Funkce budiku: dveé sady budiki s jednou  dvou prestévkami / dennim budikem
Funkce spanku.
5, Casovani a odpocitavani: maximaing 99 minut a 59 sekund.
6, Napdjeni DCSV (vzdy osvetleny disple)) nebo 3 baterie AAA (tacitko pro probuzeni displeje).
7,letni éas, ¥

Integrované nastaveni
1.B&zné nastavent:
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2. Nastaveni jasu: v éasovém stavu, krdtce stisknéte Klavesu "@%jos |1 1,1 02,103, L ALl wenéte
nastavent slucky displeje.

3. Nastaveni rezimu zobrazen: dlouhym stisknutim klavesy “[#]" prepinat rezim zobrazent; Cas + teplota + tyden na
obrazovce; Zobrazeni cyklu, éas + teplota + tyden® a,datum + teplota + tyden*

4. Nastaveni teplotni jednotky: v €asovém stavu kritce stisknéte tlacitko * (=] a prepnéte teplotni jednotku stupné
Celsia  stupné Fahrenheita.

5. Letni cas: ve stavu asu, dlouho stisknéte klavesu "] zapnout / vypnout letni as souasné zobrazit / vypnout
ikonu "DST"

6. Atmosférické svtlo: v ¢asovém stavy krétce stisknéte tlacitko "
D32 istiednijas), [} 3 (vysoky jas) 5 |_ (spankovy rezim 30 minuta

7. as dvé hodiny neblika: v casovém stav, dlouho stisknéte tlatitko "
nebliks.

0 vypnuto), [ {nizky jas),
icky vypnutol, a tak cyklus.
prepinat cas dvé hodiny neblik /

Nastaveni budiku:

1, Prepinat budik: krétce stisknéte kiavesu *(B)* zobrazit kona{i a cas budiku" a stisknéte Kiavesu [i§]ikona
acas knéte klavesu *[set]" pro vstup do nastaveni budiku pfislusné skupiny. .
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2.Vypnéte budik: Kdyz budik zazvoni, dlouho stisknéte " (TEZEE)" k vypnuti tohoto budiku a prejdéte do pristiho
stavu budiku. Kratkym stisknutim libovolného tlacitka spustit spanku.

Poznamka: Ve zminéné "dlouhé stisknuti” stlai prsty délkou 3 sekundy.

Nastaveni nacasova

0000
Pozitivni Zasovani: Krétkym stisknutim tiacitka * (T zobrazite 3080 (@ poté stisknutim tacitka *(TEER")"

spustite kladné Easovani a poté stisknutim tlacitka " (&SI zastavite Kladné casovani. Opakujte
tento cyklus a dlouhym stisknutim tlacitka *(7ESE")" resetujte a ukoncete stav ndvratného casu.
Odpocitavani: Kitkym stisknutim tacitka " REE" " zobrazite 00 G0 Stisknutim tacitka "2 zadete cas
odpotitavani a ikona "D se rozsviti.
Kratkym stisknutim tiacitka "(as") " spustite odpocitavani a stisknutim tlacitka "("EEEE")" tento cyklus pozastavite.
Diouhym stisknutim tlacitka "[FymER")" resetujte a ukonéete stav asu névratu.

Hiavné funkcie

1.Dva zobrazovacie rezimy: 1. €as + teplota + tyzde na rovnakej obrazovke; 2. Zobrazenie
cykov Cas + Teplota + Tyzden a Datum + Teplota + Tyzden. = —

2 Nastavitelnyjos: 1. automatické nastavenie jasnost, 2. manuslne nastavenie jasnosti 5

S mortntd o T et OICBE

4 Budik: Dve sady budikovs jecnou  dvojitou prestavkou / dennjm budikom. Funkca spénku.

5. Funkcia Easovania aspatného poitania: maximaine 99 minit a 59 sekind. e

6.Napajanie DCSV (vzdy osvetleny displej lebo 3 batérie AAA (tlacidlo na prebudene displej),

i =B85 =

Integrované nastavenia
1. Pravidelné nastaveni W > - ~ i
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g — 1 stlacenim_ | stlacenim ¢ stiacenim stladenim
00:00 —»oH s, D000 e, 0000 5, 0005 i,

Vasovom stave _ eatmsiacenint s slacenion Githe siatinie Aoitiym statenim
stlacte tlacidlo"BeF Kavesu-(/ 1" Wavesun /" Y na Kavesu" /"
: nastait 1224 ystém. .. nasavithodiny nastavenie minit nastavic
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D FuUp S50, UL WU Jo agmaitonm
Kratkym stlacenim  dacidl s a Wavesu o] ukonct
davesy - =" preats

upravitmesiac upravit dtum

2. Nastavenie jasu:V ¢asovom stave kratko stlacte klaves
a vypnite zobrazovaciu slucku.

3. Nastavenie rezimu zobrazenia: Dihym stlaenim tlacidla ") prepinate rezimy zobrazenia; (1) Zobrazeny ¢as +
teplota + tyzderi na rovnakej obrazovke; (2 Zobrazenie cyklu “Cas+teplota+tyzderi” a "datum-teplota-+tyzdei

4. Nastavenie teplotnej jednotky: Kratke stlacte tlacidlo *[=)" v casovom rezime na prepinanie teplotnych jednotiek
medzi stupriami Celzia/Celkovo.

5.letny ¢as:V rezime ¢asu diho stlacte tlacidlo *[=)" na zapnutie / vypnutie letného ¢asu a zobrazenie / otocenie
Vypnit ikonu "DST". A .

6.5yetfo atmosféry:  casovom stave Itko stlacte tacidlo " na vypnutie LiLj (vypnutie), L1 {(nizky jas),
D2 (stredny jas), [} 3 (vysoky jas), 5 |_(rezim spanku sa automaticky vypne po 30 minditach) a Opakujte tento

roces.

7. Bvjbodovy cas bez bikania: éasovom stave diho sléte taéidlo

Blikajuci/nie blikajuci cas.

nanastaveniejasu,|_ [} {,L0O2.L 03 LA,

na prepinanie medzi dvoma bodmi

Nastavenie budika:
1. Zapnite / vypnite budik: Krtke stiacte *([§))" klaves na zobrazenie " i ikony a casu budika’, (] potom stlacte
Kldves na" (3] ikona a ¢as alarmu'a potom stlacenim tlacidla"{set]"zadajte nastavenia alarmu pre prisiu3nd skupinu.

2 e e N » - 5
Py T il T W G -9 T

4 stlacenim_ stladenim stlaenim e s
OFF/OM s 00 D D, D000 s e e

Wiepnite na 1/ nasta ekvenclu,

z0dpovedajic Pondelok donedelle

s mingt  asbs 5" predstavsie i prstiviu
6 predstavuje prestaviu:

7" precstavuje katdy def

" na vypnutie tohto budika a prejdite na dalsi budit.

nastavit hodiny.

vypnit budik

2.Vypnite budik: Ked budik zavols, stiacte tlacidlo
Krtko stlacte fubovolnd chut, aby ste zacali spat.
Poznamka: VySSie uvedeny "dihy stlac" stlacte prstom po dobu 3 sekind.

Casové nastavenia
Pozitivne nacasovanie: Stlacte krétko tlacidlo " (TEEEE)" na zobrazenie "0008 (@)" potom stlacte tlacidio
(FEP")" na spustite pozitivne nacasovanie a potom stlacte tlacidlo *(TERER") " na

Zastavenie pozitivneho nacasovania. Opakujte tento cyklus a diho stlaéte tlacidlo " (FAREE") "

na nulovanie a ukonéenie stav navratu.

Odpogitanie: Stlacte na tlaidlo "(Thas)" Stlacte tlacidlo "«@:D“? " na zadanie [£]/{; éas odpocitania a ikona
odpotitania sa osviete.Na spustenie odpocitania stlacte kratko tlacidlo * [£D)]* a potom stlacte tlacidlo
*(TAEEE)" na nastavenie odpocitania " ((AEe")" cyklus na prestavku. Dihym stlaéenim tlacidla
"(SHRIEE)" mozete nulovat a ukondit stav ¢asu navratu,

=<

Dodavatel:
Jasnéna Vihova s.ro.

Pribyslav 77

54901 Nové Mésto nad Metuji
Ceska republika

CE
ZKRACENE EU PROHLASENI O SHODE

Timto Jasnéna VIahova s.r.o. prohlasuje, ze toto zafizeni je ve shodé se smérmici 2014/53/EU. Uplné znéni EU
prohlzent o shodé je dostupné na www.vlahova.cz

Dodavatel:
Jasnéna Vishov s ro.

Bribyslay 77, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Ceska republika

e
SKRATENE EU VYHLASENIE O ZHODE

Spolocnost Jasnéna Viahov s.ro. tymto vyhlasuje, Ze toto zariadenie je v sulade so smernicou 2014/53/EU. Upiné
znenie EU vyhiasenia o zhode je k dispozici na tejio webovej stranke: www.vlahova.cz





