Operation instruction HA53 (EN)
[image: image1.png]



1. Insert one AA battery (not included) into the battery compartment. Be sure to align the positive (+) and negative (-) symbols on both the battery and the battery compartment.
2. To set the time, rotate the knob on the back of the movement case.

3. This wall clock can display temperature and humidity. Insert one AA battery into LCD panel with correct position. The clock will display temperature and humidity directly, it will detect the room environment and display the correct values, no need for any settings. 
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Supplier:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Pribyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Czech Republic

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Jasněna Vláhová s.r.o. hereby declares that this device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.vlahova.cz
Návod k použití HA53 (CZ)

1. Do prostoru pro baterii vložte jednu baterii AA (není součástí balení). Dbejte na správnou orientaci pólů (+) a (−) na baterii i v prostoru pro baterii.

2. Pro nastavení času otáčejte nastavovacím kolečkem na zadní straně hodinového strojku.

3.Tyto nástěnné hodiny zobrazují teplotu a vlhkost. Do LCD panelu vložte jednu baterii AA se správnou polaritou. Hodiny budou teplotu a vlhkost zobrazovat automaticky – samy detekují podmínky v místnosti a zobrazí správné hodnoty, není nutné provádět žádné nastavení.
Dodavatel:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je dostupné na www.vlahova.cz


Návod na použitie HA53 (SK)


1. Do priestoru na batériu vložte jednu batériu AA (nie je súčasťou balenia). Dbajte na správnu orientáciu pólov (+) a (−) na batérii aj v priestore na batériu.

2. Na nastavenie času otáčajte nastavovacím kolieskom na zadnej strane hodinového strojčeka.

3. Tieto nástenné hodiny zobrazujú teplotu a vlhkosť. Do LCD panela vložte jednu batériu AA so správnou polaritou. Hodiny budú teplotu a vlhkosť zobrazovať automaticky – samy rozpoznajú podmienky v miestnosti a zobrazia správne hodnoty, nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenie.
Dodávateľ:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77, 549 01 Nové Město nad Metují

Česká republika

SKRÁTENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Jasněna Vláhová s.r.o. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: www.vlahova.cz


Bedienungsanleitung HA53 (DE)

1. Legen Sie eine AA-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Plus- (+) und Minuspolmarkierungen (−) an Batterie und Batteriefach.

2. Zum Einstellen der Uhrzeit drehen Sie das Einstellrad auf der Rückseite des Uhrwerks.

3. Diese Wanduhr zeigt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Legen Sie eine AA-Batterie mit korrekter Polarität in das LCD-Display ein. Die Uhr zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit automatisch an – sie erkennt die Umgebungsbedingungen im Raum selbstständig und zeigt die entsprechenden Werte an. Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Lieferant:

Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
Tschechische Republik

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Jasněna Vláhová s.r.o., dass dieses Gerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.vlahova.cz

Instrukcja obsługi HA53 (PL)


1. Włóż jedną baterię AA (brak w zestawie) do komory baterii. Upewnij się, że bieguny dodatni (+) i ujemny (−) baterii są ustawione zgodnie z oznaczeniami w komorze.

2. Aby ustawić godzinę, obracaj pokrętłem znajdującym się z tyłu mechanizmu zegara.

3. Ten zegar ścienny wyświetla temperaturę i wilgotność. Włóż jedną baterię AA do panelu LCD, zachowując prawidłową polaryzację. Zegar będzie automatycznie wyświetlał temperaturę i wilgotność – sam wykryje warunki panujące w pomieszczeniu i pokaże prawidłowe wartości. Nie jest wymagane żadne dodatkowe ustawianie.
Dostawca:

Jasněna Vláhová s.r.o.

Přibyslav 77

549 01 Nové Město nad Metují

Republika Czeska

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Jasněna Vláhová s.r.o. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej: www.vlahova.cz

Manuel d'utilisation HA53 (FR)


1. Insérez une pile AA (non fournie) dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité en alignant correctement les bornes positive (+) et négative (−) de la pile avec les repères du compartiment.

2. Pour régler l’heure, tournez la molette située à l’arrière du mécanisme de l’horloge.

3. Cette horloge murale affiche la température et l’humidité. Insérez une pile AA dans le panneau LCD en respectant la polarité. L’horloge affichera automatiquement la température et l’humidité : elle détecte elle-même les conditions ambiantes de la pièce et indique les valeurs correctes. Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire.
Fournisseur :
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
République tchèque
DÉCLARATION UE SIMPLIFIÉE DE CONFORMITÉ
Par la présente, Jasněna Vláhová s.r.o. déclare que cet appareil est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur le site Internet suivant : www.vlahova.cz
