Návod k použití SB3225
CZ
Vlastnosti:
LED displej s časem
LED displej teploty
Funkce denního budíku
Úrovně jasu LED: 3 úrovně
Úroveň jasu nočního osvětlení: 3 úrovně
Noční režim
Napájení: výstup DC 5 V, 1 A 
Baterie: 1,5 V AAA* 3
Napájení DC: DC 5 V (vstupní proud je vyšší než 300 mA)

Vzhled:
[image: 图片 2]


A1: Čas
A2: Symbol budíku 1
A3: Symbol budíku 2
A4: Symbol teploty
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B1:  [image: 图片 17] SET                      B2:[image: 图片 19] ALARM1
B3:[image: 图片 21] ALARM2                  B4:[image: 图片 38] SVĚTLO/ODLOŽENÍ                B5:[image: 图片 24] NAHORU                       B6:[image: 图片 25] DOLŮ                 B7:[image: 图片 26]  NOČNÍ SVĚTLO
B8: Výstupní výkon                   B9: Vstupní výkon
B10: Prostor pro baterie



Napájení:
Zapojte napájecí adaptér typu C. Nebo otevřete bateriový prostor hodin, vložte  3 baterie  typu AAA o napětí 1,5 V a dbejte na polaritu [značky „+“ a „-“].
Po zapnutí se na všech LED diodách zobrazí na přibližně 3 sekundy a na LED displeji se zobrazí výchozí čas „0:00“.
Ruční nastavení času:
Nastavení režimu času: Stiskněte a podržte tlačítko „[image: 图片 27] “ déle než 2 sekundy, abyste vstoupili do nastavení. Nastavení formátu času: Na displeji se zobrazí „24H“. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ proveďte úpravy, stisknutím tlačítka „[image: 图片 28] “ potvrďte a přejděte na další položku.
Nastavení pořadí projektů:
Formát času → Hodiny → Minuty → Jednotka teploty → Ukončit
Poznámka: V režimu nastavení času se při změně hodnoty sekundy automaticky nastaví na 00 sekund. 
Při výběru 12hodinového formátu času se pro odpolední čas zobrazí symbol PM, v opačném případě se jedná o dopolední čas. 
Stisknutím a podržením tlačítka „+“ nebo „-“ nastavení urychlíte, čímž se zrychlí celý proces. 
Pokud po dobu delší než 15 sekund neprovedete žádnou operaci, nastavení se automaticky uloží a režim nastavení času se ukončí.

Nastavení denních budíků: 
Ve standardním režimu stiskněte tlačítko „[image: 图片 33] “; zobrazí se ikona „[image: 图片 34] “ a funkce budíku se zapne. Stiskněte znovu tlačítko „[image: 图片 35] “; ikona „[image: 图片 36] “ zmizí a funkce budíku se vypne.
Ve standardním režimu podržte tlačítko „[image: 图片 30] “ stisknuté déle než 2 sekundy, čímž přejdete do režimu nastavení času budíku 1. Výchozí čas budíku je „6:00“. Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou hodinu a poté stiskněte tlačítko „[image: 图片 31] “ pro potvrzení nastavení a přechod na další položku.
Pořadí nastavení:
Hodiny → Minuty → Doba odložení → Ukončit
Poznámka: Rozsah doby odložení: 1 ~ 60 MIN. 
Během nastavení můžete podržet tlačítko „+“ nebo „-“, čímž urychlíte nastavení a zjednodušíte ovládání.
Pokud po dobu delší než 15 sekund neprovedete žádnou operaci, nastavení se automaticky uloží a režim nastavení času se ukončí.
Stejný postup platí i pro budík 2.
Budík a odložení
Když zvoní budík, na displeji bliká ikona „[image: 图片 40] “. Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka „[image: 图片 42] “ se budík vypne a ikona „[image: 图片 46] “ přestane blikat. Stisknutím tlačítka „[image: 图片 43] “ přepnete do režimu odložení budíku s neomezeným počtem odložení. 
V režimu odložení bude na displeji blikat ikona „[image: 图片 45] “. Stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka „[image: 图片 47] “ režim odložení ukončíte a ikona „[image: 图片 49] “ automaticky přestane blikat.
Budík bude zvonit po dobu 2 minut. 
Stejný postup platí i pro budík 2.

Zobrazení teploty:
Stisknutím tlačítka „[image: 图片 48] “ zobrazíte teplotu. Po 15 sekundách se displej vrátí k zobrazení času.

Jas displeje:
Ve standardním režimu stisknutím tlačítka „[image: 图片 50] “ můžete nastavit jas displeje.
K dispozici jsou 3 úrovně jasu displeje: vysoký, střední a nízký.
Pokud je zařízení napájeno z baterie a není používáno, displej se po 15 sekundách automaticky vypne. Stisknutím libovolného tlačítka displej na 15 sekund zapnete.
Noční režim:
Pokud je zařízení připojeno k napájecímu adaptéru, automaticky se aktivuje noční režim.
Jakmile se okolní prostředí ztmaví, jas displeje se sníží na nízkou úroveň. Pokud je jas displeje nastaven, po 15 sekundách se sníží na nízkou úroveň.

Noční osvětlení
Stisknutím tlačítka „[image: 图片 1] “ zapnete noční osvětlení.
3 úrovně jasu nočního osvětlení: vysoký jas, střední jas, nízký jas.
Pokud je zařízení napájeno z baterie a nestisknete tlačítko „[image: 图片 3] “, noční světlo se po 15 sekundách automaticky vypne.





Na trh dodává:[image: CE & WEEE LOGO]
Jasněna Vláhová s.r.o.
Přibyslav 77
549 01 Nové Město nad Metují
ZKRÁCENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto Jasněna Vláhová s.r.o. prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na webové adrese: www.vlahova.cz.

SK
  Funkcie:
LED displej s časom
LED displej teploty
Funkcia denného budíka
Úroveň jasu LED: 3 úrovne
Úroveň jasu nočného osvetlenia: 3 úrovne
Nočný režim
Napájanie: výstup DC 5 V, 1 A 
Batéria: 1,5 V AAA* 3
Napájanie: DC 5 V (vstupný prúd je vyšší ako 300 mA)

Vzhľad:
[image: 图片 2]


A1: Čas
A2: Symbol budíka 1
A3: Symbol budíka 2
A4: Symbol teploty
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B8: Výstupný výkon                   B9: Príkon
B10: Priestor pre batérie



Pripojenie napájania:
Zapojte napájací adaptér typu C. Alebo otvorte priestor na batérie v hodinách, vložte  3 batérie  typu AAA s napätím 1,5 V a dodržte polaritu [označenia „+“ a „-“].
Po zapnutí sa na približne 3 sekundy rozsvietia všetky LED diódy a na LED displeji sa zobrazí predvolený čas „0:00“.
Ručné nastavenie času:
Nastavenie režimu času: stlačte tlačidlo „[image: 图片 27] “ na viac ako 2 sekundy, aby ste vstúpili do nastavení. Nastavenie formátu času: na displeji sa zobrazí „24H“. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ vykonajte úpravy, stlačením tlačidla „[image: 图片 28] “ potvrďte a prejdite na ďalšiu položku.
Nastavenie poradia projektov:
Formát času → Hodiny → Minúty → Jednotka teploty → Ukončiť
Poznámka: V režime nastavenia času sa pri zmene hodnoty sekundy automaticky vynulujú na 00 sekúnd. 
Pri výbere 12-hodinového formátu času sa pre popoludňajší čas zobrazí symbol PM, v opačnom prípade ide o dopoludňajší čas. 
Stlačte a podržte tlačidlo „+“ alebo „-“, aby ste nastavenie urýchlili, čím sa operácia zrýchli. 
Ak sa tlačidlá nepoužívajú dlhšie ako 15 sekúnd, nastavenia sa automaticky uložia a režim nastavenia času sa ukončí.
Nastavenie denných budíkov: 
V štandardnom režime stlačte tlačidlo „[image: 图片 33] “; zobrazí sa ikona „[image: 图片 34] “ a funkcia budíka je zapnutá. Opätovným stlačením tlačidla „[image: 图片 35] “ ikona „[image: 图片 36] “ zmizne a funkcia budíka je vypnutá.
V štandardnom režime stlačte tlačidlo „[image: 图片 30] “ na viac ako 2 sekundy, čím vstúpite do režimu nastavenia času budíka 1. Predvolený čas budíka je „6:00“. Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte požadovanú hodinu a potom stlačte tlačidlo „[image: 图片 31] “, čím potvrdíte nastavenie a prejdete na ďalšiu položku.
Poradie nastavení:
Hodiny → Minúty → Doba odloženia → Ukončiť
Poznámka: Rozsah času odloženia: 1 ~ 60 MIN. 
Počas nastavovania môžete stlačiť a podržať tlačidlo „+“ alebo „-“, čím urýchlite nastavovanie a zjednodušíte obsluhu.
Ak sa viac ako 15 sekúnd neprevádzkuje žiadne tlačidlo, nastavenia sa automaticky uložia a režim nastavenia času sa ukončí.
Rovnaký postup platí aj pre budík 2.
Budík a odloženie
Keď zvoní budík, na displeji začne blikať ikona „[image: 图片 40] “. Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla „[image: 图片 42] “ sa budík zastaví a ikona „[image: 图片 46] “ prestane blikať. Ak stlačíte tlačidlo „[image: 图片 43] “, prejdete do režimu odloženia budíka s neobmedzeným počtom odložení. 
V režime odloženia bude na displeji blikať ikona „[image: 图片 45] “. Stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla „[image: 图片 47] “ opustíte režim odloženia a ikona „[image: 图片 49] “ automaticky prestane blikať.
Budík bude znieť 2 minúty. 
Rovnaký postup platí aj pre budík 2.
Zobrazenie teploty:
Stlačte tlačidlo „[image: 图片 48] “, aby sa zobrazila teplota. Zobrazenie času sa obnoví po 15 sekundách
Jas displeja:
V štandardnom režime stlačením tlačidla „[image: 图片 50] “ môžete nastaviť jas displeja.
3 úrovne jasu displeja: vysoký jas, stredný jas, nízky jas.
Keď je zariadenie napájané z batérie a nie je v prevádzke, displej sa po 15 sekundách automaticky vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej na 15 sekúnd opäť zapne.
Nočný režim:
Keď je produkt pripojený k napájaciemu adaptéru, automaticky sa aktivuje nočný režim.
Keď sa okolie stmaví, jas displeja sa zníži na nízku úroveň. Ak je jas displeja nastavený, po 15 sekundách sa zníži na nízku úroveň.
Nočné osvetlenie
Stlačením tlačidla „[image: 图片 1] “ zapnete nočné osvetlenie.
3 úrovne jasu nočného osvetlenia: vysoký jas, stredný jas, nízky jas.
Keď je produkt napájaný z batérie a nestlačíte tlačidlo „[image: 图片 3] “, nočné osvetlenie sa po 15 sekundách automaticky vypne.
Na trh uvádza:
Jasněna Vláhová s.r.o.
Ivanovce 194
913 05
Slovakia
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  Features:
LED time display
LED temperature display
Daily alarm function
LED brightness level：3 levels
Night-light brightness level: 3 levels
Night mode
Power Supply: OUT DC5V 1A 
Battery: 1.5V  AAA* 3
DC-POWER: DC5V (Input current is greater than 300mA)

Appearance:
[image: 图片 2]

A1:Time
A2: Alarm 1 Symbol
A3: Alarm 2 Symbol
A4:Temperture Symbol
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B8: Power output                   B9: Power input
B10: Battery compartment




Power connection：
Inset the Type-C power adapter. Or open the clock battery compartment, insert 1.5v   AAA*3 batteries and observe polarity [ “+” and “-” marks].
After power on, all LEDs will display for about 3 seconds, and the LED screen will display the default time of "0:00".
Manual time setting:
Time mode setting, press the "[image: 图片 27]" button for more than 2 seconds to enter the setting. Time format setting, "24H" will be displayed on the screen. Press the "+" or "-" button to make adjustments, press the "[image: 图片 28]" button to confirm and switch to the next item.
Set project order:
Time format → Hours → Minutes → Temperature unit → Exit
Note: in time setting mode, when the value is changed, second time will automatically start from 00 seconds. 
when selecting the 12Hr time format, the PM logo will be displayed for the afternoon time, if not, it means the morning time. 
Press and hold the "+" or "-" key to speed up setting, so the operation can be accelerated. 
No button operation for more than 15 seconds, it will automatically save the settings and exit the time setting mode.

Setting the daily alarms:. 
In standard mode, press the " [image: 图片 33] " button, the “[image: 图片 34]” icon will display, the alarm function is open. Press the  " [image: 图片 35] " button again, the “[image: 图片 36]” icon will disappear, the alarm function is close.
In standard mode, press the " [image: 图片 30] " button for over 2 seconds, can enter the alarm1 time setting mode, the default alarm time is "6:00", press the button "+" or "-" to set the required hour then press the " [image: 图片 31] " button to confirm your setting and switch to the next item .
Set project order:
Hours → Minutes → Snooze time → Exit
Note: the snooze time range: 1 ~ 60 MIN . 
During setup, you can press and hold the "+" or "-" key to speed up setting, so that the operation can be accelerated.
No button operation for more than 15 seconds, it will automatically save the settings and exit the time setting mode.
The same operation is done for Alarm Clock 2.

Alarm and snooze
When the alarm is ringing, icon "[image: 图片 40] " will flash in the display. Press any buttons except the “[image: 图片 42]” button, the alarm stops ringing, the icon "[image: 图片 46] "stops flashing. If press the “[image: 图片 43]” button to enter a snooze mode, with unlimited snooze times. 
In snooze mode, icon " [image: 图片 45]" will flash in the display. Press any button except the “[image: 图片 47]” button to exit the snooze mode, icon "[image: 图片 49]" automatically stops flashing.
The alarm clock will ring for 2 minutes. 
The same operation is done for Alarm Clock 2.

View temperature：
Press the "[image: 图片 48]" button to display the temperature. Return time display after 15 seconds

Display brightness:
In standard mode, press the “[image: 图片 50]” button, can adjust the display brightness.
3 display brightness levels: high brightness, medium brightness, low brightness.
When the product is powered by a battery and no operation, the monitor will automatically turn off after 15 seconds. Press any button to turn on the monitor for 15 seconds.
Night mode:
When the product is plugged into the power adapter, will automatically activate the night mode.
When the surrounding environment darkens, the display brightness will turn to low brightness. If the display brightness is adjusted, it will turn to low brightness after 15 seconds.

Night light
Press the "[image: 图片 1]" key to turn on the night light.
3 night light brightness levels: high brightness, medium brightness, low brightness.
When the product is powered by a battery and no press the "[image: 图片 3]" key, the night light will automatically turn off after 15 seconds.




  Funktionen:
LED-Zeitanzeige
LED-Temperaturanzeige
Tägliche Weckfunktion
LED-Helligkeitsstufen: 3 Stufen
Helligkeitsstufen für das Nachtlicht: 3 Stufen
Nachtmodus
Stromversorgung: Ausgang DC 5 V, 1 A 
Batterie: 1,5 V AAA* 3
Gleichstromversorgung: DC 5 V (Eingangsstrom größer als 300 mA)

Aussehen:
[image: 图片 2]

A1: Uhrzeit
A2: Symbol für Alarm 1
A3: Symbol für Alarm 2
A4: Temperatur-Symbol
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B8: Ausgangsleistung                   B9: Eingangsleistung
B10: Batteriefach

Stromanschluss:
Stecken Sie das Typ-C-Netzteil ein. Oder öffnen Sie das Batteriefach der Uhr, legen Sie  3 Stück 1,5-V-AAA-Batterien ein und achten Sie auf die Polarität [Markierungen „+“ und „-“].
Nach dem Einschalten leuchten alle LEDs etwa 3 Sekunden lang auf, und auf dem LED-Display wird die Standardzeit „0:00“ angezeigt.

Manuelle Zeiteinstellung:
Einstellung des Zeitmodus: Halten Sie die Taste „[image: 图片 27] “ länger als 2 Sekunden gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Einstellung des Zeitformats: Auf dem Display wird „24H“ angezeigt. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um Anpassungen vorzunehmen, und drücken Sie die Taste „[image: 图片 28] “, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Menüpunkt zu wechseln.
Projektreihenfolge festlegen:
Zeitformat → Stunden → Minuten → Temperatureinheit → Beenden
Hinweis: Im Zeiteinstellungsmodus beginnt die Sekundenanzeige automatisch bei 00 Sekunden, sobald der Wert geändert wird. 
Bei Auswahl des 12-Stunden-Zeitformats wird für die Nachmittagszeit das PM-Symbol angezeigt; ist dies nicht der Fall, handelt es sich um die Vormittagszeit. 
Halten Sie die Taste „+“ oder „-“ gedrückt, um die Einstellung zu beschleunigen und den Vorgang zu verkürzen. 
Wenn länger als 15 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und der Zeiteinstellungsmodus wird verlassen.
Einstellung der täglichen Wecker: 
Drücken Sie im Standardmodus die Taste „[image: 图片 33] “; das Symbol „[image: 图片 34] “ wird angezeigt, die Weckfunktion ist aktiviert. Drücken Sie die Taste „[image: 图片 35] “ erneut; das Symbol „[image: 图片 36] “ verschwindet, die Weckfunktion ist deaktiviert.
Im Standardmodus können Sie durch Drücken der Taste „[image: 图片 30] “ für mehr als 2 Sekunden den Einstellungsmodus für die Uhrzeit von Alarm 1 aufrufen. Die Standard-Alarmzeit ist „6:00“. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die gewünschte Stunde einzustellen, und drücken Sie anschließend die Taste „[image: 图片 31] “, um Ihre Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Menüpunkt zu wechseln.
Reihenfolge der Einstellungen:
Stunden → Minuten → Schlummerzeit → Beenden
Hinweis: Der Zeitbereich für die Schlummerfunktion beträgt 1 bis 60 Minuten. 
Während der Einrichtung können Sie die Taste „+“ oder „-“ gedrückt halten, um die Einstellung zu beschleunigen und so den Vorgang zu vereinfachen.
Wenn länger als 15 Sekunden keine Taste betätigt wird, werden die Einstellungen automatisch gespeichert und der Zeiteinstellungsmodus wird verlassen.
Die gleiche Vorgehensweise gilt für Wecker 2.

Wecker und Schlummerfunktion
Wenn der Wecker klingelt, blinkt das Symbol „[image: 图片 40] “ im Display. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „[image: 图片 42] “; der Wecker hört auf zu klingeln und das Symbol „[image: 图片 46] “ hört auf zu blinken. Wenn Sie die Taste „[image: 图片 43] “ drücken, wird der Schlummermodus aktiviert, bei dem die Anzahl der Schlummerphasen unbegrenzt ist. 
Im Schlummermodus blinkt das Symbol „[image: 图片 45] “ im Display. Drücken Sie eine beliebige Taste außer der Taste „[image: 图片 47] “, um den Schlummermodus zu verlassen; das Symbol „[image: 图片 49] “ hört automatisch auf zu blinken.
Der Wecker klingelt 2 Minuten lang. 
Die gleiche Vorgehensweise gilt für Wecker 2.
Temperatur anzeigen:
Drücken Sie die Taste „[image: 图片 48] “, um die Temperatur anzuzeigen. Nach 15 Sekunden kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück.
Anzeigehelligkeit:
Im Standardmodus können Sie durch Drücken der Taste „[image: 图片 50] “ die Helligkeit des Displays einstellen.
3 Helligkeitsstufen: hohe Helligkeit, mittlere Helligkeit, niedrige Helligkeit.
Wenn das Gerät mit einer Batterie betrieben wird und keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Display nach 15 Sekunden automatisch aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display für 15 Sekunden einzuschalten.
Nachtmodus:
Wenn das Gerät an das Netzteil angeschlossen ist, wird der Nachtmodus automatisch aktiviert.
Wenn die Umgebung dunkler wird, wird die Displayhelligkeit auf eine niedrige Stufe umgeschaltet. Wenn die Displayhelligkeit angepasst wird, wird sie nach 15 Sekunden auf eine niedrige Stufe umgeschaltet.
Nachtlicht
Drücken Sie die Taste „[image: 图片 1] “, um das Nachtlicht einzuschalten.
3 Helligkeitsstufen für das Nachtlicht: hohe Helligkeit, mittlere Helligkeit, niedrige Helligkeit.
Wenn das Produkt im Akkubetrieb läuft und die Taste „[image: 图片 3] “ nicht gedrückt wird, schaltet sich das Nachtlicht nach 15 Sekunden automatisch aus.




  Cechy:
Wyświetlacz czasu LED
Wyświetlacz LED temperatury
Funkcja budzika dziennego
Poziomy jasności diod LED: 3 poziomy
Poziomy jasności lampki nocnej: 3 poziomy
Tryb nocny
Zasilanie: wyjście DC 5 V, 1 A 
Bateria: 1,5 V AAA* 3
Zasilanie prądem stałym: DC 5 V (prąd wejściowy większy niż 300 mA)


Wygląd:
[image: 图片 2]


A1: Czas
A2: Symbol alarmu 1
A3: Symbol alarmu 2
A4: Symbol temperatury
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Podłączenie zasilania:
Podłącz zasilacz typu C. Lub otwórz komorę baterii zegara, włóż  3 baterie  AAA 1,5 V i zwróć uwagę na biegunowość [oznaczenia „+” i „-”].
Po włączeniu zasilania wszystkie diody LED będą świecić przez około 3 sekundy, a na ekranie LED pojawi się domyślny czas „0:00”.
Ręczne ustawianie czasu:
Aby przejść do trybu ustawiania czasu, naciśnij i przytrzymaj przycisk „[image: 图片 27] ” przez ponad 2 sekundy. Ustawianie formatu czasu: na ekranie pojawi się „24H”. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby wprowadzić zmiany, a następnie naciśnij przycisk „[image: 图片 28] ”, aby potwierdzić i przejść do następnej pozycji.
Ustawianie kolejności projektów:
Format czasu → Godziny → Minuty → Jednostka temperatury → Wyjście
Uwaga: w trybie ustawiania czasu, po zmianie wartości, licznik sekund automatycznie rozpocznie odliczanie od 00 sekund. 
W przypadku wyboru formatu 12-godzinnego dla godzin popołudniowych wyświetlany jest symbol PM; brak tego symbolu oznacza godzinę poranną. 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby przyspieszyć ustawianie, co pozwoli na szybszą obsługę. 
Brak operacji przycisków przez ponad 15 sekund spowoduje automatyczne zapisanie ustawień i wyjście z trybu ustawiania czasu.

Ustawianie codziennych alarmów: 
W trybie standardowym naciśnij przycisk „[image: 图片 33] ”, pojawi się ikona „[image: 图片 34] ”, co oznacza, że funkcja budzika jest włączona. Naciśnij ponownie przycisk „[image: 图片 35] ”, ikona „[image: 图片 36] ” zniknie, co oznacza, że funkcja budzika jest wyłączona.
W trybie standardowym naciśnij przycisk „[image: 图片 30] ” i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu alarmu 1. Domyślny czas alarmu to „6:00”. Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić żądaną godzinę, a następnie naciśnij przycisk „[image: 图片 31] ”, aby potwierdzić ustawienie i przejść do następnej pozycji.
Kolejność ustawień:
Godziny → Minuty → Czas drzemki → Wyjście
Uwaga: zakres czasu drzemki: 1 ~ 60 MIN. 
Podczas konfiguracji można przytrzymać przycisk „+” lub „-”, aby przyspieszyć ustawianie, co pozwala na szybszą obsługę.
Brak operacji przycisków przez ponad 15 sekund spowoduje automatyczne zapisanie ustawień i wyjście z trybu ustawiania czasu.
Ta sama procedura dotyczy budzika nr 2.

Budzik i drzemka
Gdy budzik dzwoni, na wyświetlaczu miga ikona „[image: 图片 40] ”. Naciśnięcie dowolnego przycisku (z wyjątkiem przycisku „[image: 图片 42] ”) powoduje wyłączenie dzwonka, a ikona „[image: 图片 46] ” przestaje migać. Naciśnięcie przycisku „[image: 图片 43] ” powoduje przejście w tryb drzemki z nieograniczoną liczbą powtórzeń. 
W trybie drzemki na wyświetlaczu zacznie migać ikona „[image: 图片 45] ”. Naciśnij dowolny przycisk z wyjątkiem przycisku „[image: 图片 47] ”, aby wyjść z trybu drzemki; ikona „[image: 图片 49] ” automatycznie przestanie migać.
Budzik będzie dzwonił przez 2 minuty. 
Tak samo postępuje się w przypadku budzika nr 2.

Wyświetlanie temperatury:
Naciśnij przycisk „[image: 图片 48] ”, aby wyświetlić temperaturę. Po 15 sekundach wyświetlacz powróci do wskazania czasu.

Jasność wyświetlacza:
W trybie standardowym naciśnij przycisk „[image: 图片 50] ”, aby wyregulować jasność wyświetlacza.
Dostępne są 3 poziomy jasności wyświetlacza: wysoka, średnia i niska.
Gdy urządzenie jest zasilane baterią i nie jest używane, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 15 sekundach. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz na 15 sekund.
Tryb nocny:
Gdy urządzenie jest podłączone do zasilacza, automatycznie włącza się tryb nocny.
Gdy otoczenie staje się ciemniejsze, jasność wyświetlacza zmniejsza się do niskiego poziomu. Jeśli jasność wyświetlacza zostanie zmieniona, po 15 sekundach przełączy się ona na niski poziom.

Oświetlenie nocne
Naciśnij przycisk „[image: 图片 1] ”, aby włączyć oświetlenie nocne.
Dostępne są 3 poziomy jasności światła nocnego: wysoka, średnia i niska.
Gdy urządzenie jest zasilane z baterii i nie zostanie naciśnięty przycisk „[image: 图片 3] ”, oświetlenie nocne wyłączy się automatycznie po 15 sekundach.
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