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Die Einstellung sollte in der folgenden Reiheniolge erfolgen:
Stunde — Minute — Beenden.
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Lte Einstellung sollte in der tolgenden Reiheniolge erlolgen:
Jahr — Monat — Tag — Beenden
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Die Einstellung sollte in der folgenden Reiheniolge erfolgen:
Stunde — Minute — Beenden.
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“ um die Schlummerfunktion zu aklivieren, oder
drilcken Sie eine der anderen Tasten, um den Weckton zu stoppen, ohne in den Schlummermodus zu wechseln.
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_aut cem Display; die Stancarddauer der
Schiummerfunktion betrégt 8 Minuten. Taglicher Weckton: ,BiBF*-Ton, Der Weckton ertont ca. 2 Minuten lang.
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HINWEIS!

1.Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (DC 1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten).

2 Bitte legen Sie die Batierien entsprechend den +- Symbolen auf den Batteriezellen sin.

3 Bitte tauschen Sie die Batterien aus. wenn der Bildschirm dunkel wird und der Weckton leiser wird
4Bitte entsorgen Sie die gebrauchten Batterien ordnungsgemas, um die Umwelt zu schonen.
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FUNKCJE:

1 Kalendarz na 100 lat: od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2099 1

2 Wyswietlacz cyfrowy pokazujacy godzine. minute, miesiac, date, dzief tygodnia , wilgotnosé i
temperature.

3.Codzienny sygnal budzenia: dzwigk BIBI", trwajacy okolo 2 minut,

4 Funkcja drzemki: domysiny czas drzemki wynosi & minut

5.Format 12- lub 24-godzinny.

6.Zakres temperatur: od 0 °C do 50 °C

7.Zakres wilgotnosci: od 20% do 99%

8.Zasilanie: 2 baterie AAA (DC 1,5 V) {nie wehodzg w skiad zestawu).

9.Dwa magnesy z tylu urzadzenia.
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" po kolel, aby przeigczac wyswietlanie godziny, daty | czasu
budzika. Przytrzymaj ten praycisk przez 3 sekundy, aby przejéé do ustawiania godziny, daty | czasu budzika
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- raz, aby wigczyc lub wyigczyc funkejg budzika. Przytrzyma) ten
orzycisk przez 3 sekundy, aby przefaczat sig migdzy formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym. W trybie
ustawien nacisni] ten przycisk, aby zwiekszaé wartos¢ cyfr, a nacisnil i przytrzymai, aby zwigkszat je szyboiej.
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INSTRURCJA USTAWIANIA:
1.Normalne ustawianie czasu:
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ustawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Godzina — Minuta — Wyjscie
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Jstawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Rok — Miesiae — Dzien — Wyjscie.
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ustawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Godzina — Minuta — Wyjscie
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', by wigczyc funkeje drzemkl, lub nacisni] inne przyciskl,
aby wylaczyé dzwigk budzika bez przechodzenia w tryb drzemki.

(5) Gdy furkcja drzemki jest wiaczona, na ekranie miga symbol ..
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. a domysiny czas drzemkli wynosi & minut.
Codzienny dzwiek budzika: sygnat ,BIBI". Dzwiek budzika trwa okolo 2 minut.
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UWAGA:

1. Zasilanie: 2 baterie typu AAA (DG 1,5 V) (nie wehodza w skiad zestawu).

2 Baterie nalezy wiozy¢ zgodnie z Symbolami +” - umieszozonymi na ogniwach
3.Nalezy wymienic baterie, josli skran starie sig ciemny, a dwigk budzika bgdzie cichly.
4.Zuzyte baterie nalezy odpowiednio utylizowaé, aby chroni¢ srodowisko.
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FONCTIONS

1.Calendrier sur 100 ns : du Ter janvier 2000 au 31 décembre 2099,

2 Affichage numerique de Iheure, des minutes, du mois, de la date, du jour de la semaine , de
Ihumidité et de la température

3.Sonnerie de réveil quotidienne : son « BiBi », dune durée d'environ 2 mintes.

4.Fonction « snooze » : Ia durée par défaut est de 8 minutes.

5. Formats 12/24 heures.
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©.Flage ce temperature : de 0 'L a S0 "0

7 Plage dhumidité : de 20 % & 99 %

3 Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V CC) (non fournies).
9.Deux aimants & l'arriére.
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» pour basculer entre laffichage de ['heure, de
enfoncé
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» paur activer ou desactiver [a fonction alarme.
Maintenez ce bouton enfoncs pendant 3 secondes pour basculer entre les formats 12 et 24 heures. En mode
réglage, appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur des chiffres et maintenez-le enfoncé pour les
modifier plus rapidement.
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outon :
dhumidité.

ippuyez sur ce bouton pour afiicher les valeurs maximales et minimales de tempeérature et
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INSTRUCTIONS DE REGLAGE
1.Réglage de I'heure normale :
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_e réglage doit se faire dans lordre sulvant
Heure — Minute — Quitter.
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Le réglage doit se faire dans ['ordre suivant
Année — Mois — Date — Quitter.
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+ pour activer la fonction «snooze» ou appuyez
sur les autres boutons pour arréter le son de Falamme sans passer en mode «snooze»




image122.png
» clignote a f'ecran et la durée par defaut de la
'alarme quotidienne : son  BiBi  La durée de l'alarme est
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fonction « snooze
d'environ 2 minutes.
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REMARQUE

1.Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V CG) (non fournies).

2 Veuillez installer les piles en respectant les symboles +1- indiqués sur les piles.

3 Veuillez remplacer les piles si fécran s'assombiit et si le son de lalarme s'affaiblic

4 Veulllez recycler correctement les piles usagées afin de préserver notre environnement.
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FUNKTIONEN:

1.100-Jahres-Kalender: vom 1.1.2000 bis zum 31.12.2099.

2.Digitale Anzeige von Stunde, Minute, Monat, Datum, Wochentag , Luftfeuchtigkeit und
Temperatur

3. Taglicher Weckton: BIBi"-Ton, Dauer ca. 2 Minuten.

4.Schlummerfunktion: Die Standard-Schlummerzeit betrgt 8 Minuten.

5.12/24-Stunden-Anzeige.

6. Temperaturbereich: von 0 °C bis 50 °C

7 Luftfeuchtigkeitsbereich: von 20 % bis 99 %

3.Siromversorgung: 2 x AAA-Batterien (DC 1.5 V) (nicht im Lisferumfang enthalien).

9.Zwei Magnete auf der Riickseite.
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um zwischen cer Anzeige von Unrzeit, Datum und
Weckzeit umzuschalten. Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellung von Uhrzeit,
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NAVOD K NASTAVENI
1.Nastaveni hézného ¢as!
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um die ¥Veckiunklion ein- bzw. auszuschalten. Halten
Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechssin.
Dritcken Sie im Einstellungsmodus diese Taste, um die Ziffern nach eben anzupassen, und halten Sie sie
gedriickt, um die Ziffer schneller anzupassen
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» um die Zifiern nach unten anzupassen, und halten Sie diese [aste
gedriickt, um die Ziffern schneller anzupassen
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aste: Lrucken Sie diese |aste, um den Maximal-/Vinimalwert von femperatur und Luitieuchtigkeit
anzuzeigen
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EINSTELLANLEITUNG!
1.Normale Zeiteinstellung:
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Die Einstellung sollte in der folgenden Reiheniolge erfolgen:
Stunde — Minute — Beenden.
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Lte Einstellung sollte in der tolgenden Reiheniolge erlolgen:
Jahr — Monat — Tag — Beenden
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Die Einstellung sollte in der folgenden Reiheniolge erfolgen:
Stunde — Minute — Beenden.
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“ um die Schlummerfunktion zu aklivieren, oder
drilcken Sie eine der anderen Tasten, um den Weckton zu stoppen, ohne in den Schlummermodus zu wechseln.
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_aut cem Display; die Stancarddauer der
Schiummerfunktion betrégt 8 Minuten. Taglicher Weckton: ,BiBF*-Ton, Der Weckton ertont ca. 2 Minuten lang.
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HINWEIS!

1.Stromversorgung: 2 x AAA-Batterien (DC 1,5 V) (nicht im Lieferumfang enthalten).

2 Bitte legen Sie die Batierien entsprechend den +- Symbolen auf den Batteriezellen sin.

3 Bitte tauschen Sie die Batterien aus. wenn der Bildschirm dunkel wird und der Weckton leiser wird
4Bitte entsorgen Sie die gebrauchten Batterien ordnungsgemas, um die Umwelt zu schonen.
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FUNKCJE:

1 Kalendarz na 100 lat: od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2099 1

2 Wyswietlacz cyfrowy pokazujacy godzine. minute, miesiac, date, dzief tygodnia , wilgotnosé i
temperature.

3.Codzienny sygnal budzenia: dzwigk BIBI", trwajacy okolo 2 minut,

4 Funkcja drzemki: domysiny czas drzemki wynosi & minut

5.Format 12- lub 24-godzinny.

6.Zakres temperatur: od 0 °C do 50 °C

7.Zakres wilgotnosci: od 20% do 99%

8.Zasilanie: 2 baterie AAA (DC 1,5 V) {nie wehodzg w skiad zestawu).

9.Dwa magnesy z tylu urzadzenia.
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" po kolel, aby przeigczac wyswietlanie godziny, daty | czasu
budzika. Przytrzymaj ten praycisk przez 3 sekundy, aby przejéé do ustawiania godziny, daty | czasu budzika
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- raz, aby wigczyc lub wyigczyc funkejg budzika. Przytrzyma) ten
orzycisk przez 3 sekundy, aby przefaczat sig migdzy formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym. W trybie
ustawien nacisni] ten przycisk, aby zwiekszaé wartos¢ cyfr, a nacisnil i przytrzymai, aby zwigkszat je szyboiej.




image140.png
INSTRURCJA USTAWIANIA:
1.Normalne ustawianie czasu:
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ustawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Godzina — Minuta — Wyjscie
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Jstawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Rok — Miesiae — Dzien — Wyjscie.
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ustawienia nalezy wprowadzac w nastepujgce] kolejnosci:
Godzina — Minuta — Wyjscie
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', by wigczyc funkeje drzemkl, lub nacisni] inne przyciskl,
aby wylaczyé dzwigk budzika bez przechodzenia w tryb drzemki.

(5) Gdy furkcja drzemki jest wiaczona, na ekranie miga symbol ..
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. a domysiny czas drzemkli wynosi & minut.
Codzienny dzwiek budzika: sygnat ,BIBI". Dzwiek budzika trwa okolo 2 minut.
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UWAGA:

1. Zasilanie: 2 baterie typu AAA (DG 1,5 V) (nie wehodza w skiad zestawu).

2 Baterie nalezy wiozy¢ zgodnie z Symbolami +” - umieszozonymi na ogniwach
3.Nalezy wymienic baterie, josli skran starie sig ciemny, a dwigk budzika bgdzie cichly.
4.Zuzyte baterie nalezy odpowiednio utylizowaé, aby chroni¢ srodowisko.
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Hodina — Minuta — Ukongit,
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FONCTIONS

1.Calendrier sur 100 ns : du Ter janvier 2000 au 31 décembre 2099,

2 Affichage numerique de Iheure, des minutes, du mois, de la date, du jour de la semaine , de
Ihumidité et de la température

3.Sonnerie de réveil quotidienne : son « BiBi », dune durée d'environ 2 mintes.

4.Fonction « snooze » : Ia durée par défaut est de 8 minutes.

5. Formats 12/24 heures.
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©.Flage ce temperature : de 0 'L a S0 "0

7 Plage dhumidité : de 20 % & 99 %

3 Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V CC) (non fournies).
9.Deux aimants & l'arriére.
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» pour basculer entre laffichage de ['heure, de
enfoncé
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» paur activer ou desactiver [a fonction alarme.
Maintenez ce bouton enfoncs pendant 3 secondes pour basculer entre les formats 12 et 24 heures. En mode
réglage, appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur des chiffres et maintenez-le enfoncé pour les
modifier plus rapidement.
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outon :
dhumidité.

ippuyez sur ce bouton pour afiicher les valeurs maximales et minimales de tempeérature et




image152.png
INSTRUCTIONS DE REGLAGE
1.Réglage de I'heure normale :
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_e réglage doit se faire dans lordre sulvant
Heure — Minute — Quitter.
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Le réglage doit se faire dans ['ordre suivant
Année — Mois — Date — Quitter.
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+ pour activer la fonction «snooze» ou appuyez
sur les autres boutons pour arréter le son de Falamme sans passer en mode «snooze»
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» clignote a f'ecran et la durée par defaut de la
'alarme quotidienne : son  BiBi  La durée de l'alarme est
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Rok — Mésic — Den — Ukonéit
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fonction « snooze
d'environ 2 minutes.
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REMARQUE

1.Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V CG) (non fournies).

2 Veuillez installer les piles en respectant les symboles +1- indiqués sur les piles.

3 Veuillez remplacer les piles si fécran s'assombiit et si le son de lalarme s'affaiblic

4 Veulllez recycler correctement les piles usagées afin de préserver notre environnement.
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Hodina — Minuta — Ukondit,
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* pro zapnuti funkce odlozeni budiku nebo slisknete ostatni
lagitka pro zastaveni zvuku budiku bez prechodu do rezimu odlozent.
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POZNAMKA:

1 Napsjeni: 2 baterie tyou AAA (DG 1,5 V) (nejsou soutasti baleni)

2 Baterie viozte podle symbolii +/- nia bateriich.

3.Vyméiite baterie, pokud se disple ztmavi a zvuk budiku zesldbne

4 PouZité baterie prosim Padné recyklujte, abyste chranili Zivotni prostiedi
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Timto Jasnéna Vlahova s.r.o. prohlasuje, Ze toto zafizeni je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplne zneni
EU prohlagent o shodé je k dispozici na webové adrese: wwaw.viahova cz.
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ce X
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FUNKCIE:

1.100-r0ny kelendar: od 1. 1. 2000 do 31, 12. 2099

2.Digitalny displej zobrazujtici hodiny, minity, mesiac, détum, defi v tydni, vihkost a teplotu
3 Zuk kaZdodenného budika: piparie, trvajuce priblizne 2 minity

4 Funkeia odlozenia budika: predvolenia hodnota odlozenia je 8 mindt,

5.Formaty 12/24 hodin.
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6.Rozsah teplot: oG 0 "G do 50 'L
7 Rozsah vihkosti: od 20 % do 99 %

S Napajanie: 2xAAA (DC 1,5 V) bateérie (nie si sicastou balenia)
.Dva magnety na zadnej strane.
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" vzdy, ked cheete prepinat medzi zobrazenim Casu, datumu
a Casu budika. Podrite toto tlacidlo stlatené 3 sekundy, aby ste vstupili do nastaveni Casu, datumu a asu
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raz na zapnutie alebo vypnutie Tunkcie budika. Fodrte toto tiacidlo
silatens 3 sekundy nia prepnutie medzi 12-hodinovym & 24-hodinovym formatom. V refime nastavenia stlate
toto tlacidlo na zvysenie hodnoty ¢islic a dihym stiacenim tohto tiacidla nastavujte Gislice rychiejsie.
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MAX
MIN
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NAVOD NA NASTAVENIE:
1.Bezné nastavenie ¢asu:
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Nastavenie by malo prebiehat v nasledujucom spravnom poradi.
Hodina — Mindta — Ukondit.,
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Nastavenie by malo prebienat v nasledujucom spravnom poradi:
Rok — Mesiac — Def — Ukondit.
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Nastavenie by malo prebiehat v nasledujucom spravnom poradi:
Hodina — Mindta — Ukongit,
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', aby sle zapl funkeiu odlozenia budika, alebo stiacte ine tiacidia,
aby ste zastavili zvuk budika bez zapnutia odlozenia.

(3 Ked je funkcia odlozenia zapnuta, na obrazovke bude blikat symbol ,
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' & predvolena hodnota odlozenia je
8 minGt. Zvuk kaZdodenného budika: pipanie. Zvuk budika trva priblizne 2 mincty.
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POZNAMKA:

1.Napajanie: 2xbatérie typu AAA (DC 1,5 V) (nie su sicastau balenia)
2.Batérie viozte podla symbolov +/- na batériach.

3.Ak sa obrazovka stmavi a zvuk budika sa stimi, vymefite batérie

4.PouZité batérie prosim spravne recyklujte, aby ste chranili zivotné prostredie.
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FUNCTIONS:

1.100-year calendar: from 2000-1-1 to 2099-12-31

2 Digital display in hour. minute, month, date. day of week , humidity and temperature.
3.Everyday alarm sound: BiBi sound, lasting 2 minutes approx.

4.Snooze function: the snooze default value is 8 minutes.

5.12/24 hours formats.
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0. lemperature range: from U°C ~ 50°C
7 Humidity range: from 20% ~ 99%

S Power supply: 2xAAA(DG1 5) batiery (Not included)
9. Two magnets at backside.
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utton once to turn on / off alarm function. Hold tnis button for 3 seconds o
switch 12/24 hours formats. In the setting mode, press this button to adjust the digits up and long press this
button to adjust the digits more faster.
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FUNKCE:

1.100lety kalendat: od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2098,

2.Digitaln displej zobrazuiici hodiny, minuty, masic, datur, den v tydnu , vihkost a teplotu
3.Zvuk kaZdodenniho budiku: zvuk BiBi", trvajici pfiblizng 2 minuty.

4 Funkee odlozeni budiku: vychozi doba odloZen je 8 minut

5.Formaty 12/24 hodin
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SETTING INSTRUCTION:
1.Normal time setting:
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The setting should be In the following proper order.
Hour — Minute — Exit.
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I'he setling should be In the foliowing proper order.
Year — Month — Date — Exit
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[ he setting should be in the following proper order.
Hour— Minute — Exit.
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il iash on the screen and the snooze default value Is & minutes.
=veryday alarm sound: BiBi sound. The alarm sound lasting 2 minutes approx.
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NOTE:

1.Power supply: 2xAAA(DC1.5v) battery (Not included).

2.Please install the batteries according to the +i- Symbols on the battery cell.

3.Please replace the batteries if the screen becomes dark and alarm sound becomes small,
4_Please recycle the used battery properly to save our environment
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FUNKCE:

1.100lety kalendat: od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2098,

2.Digitaln displej zobrazuiici hodiny, minuty, masic, datur, den v tydnu , vihkost a teplotu
3.Zvuk kaZdodenniho budiku: zvuk BiBi", trvajici pfiblizng 2 minuty.

4 Funkee odlozeni budiku: vychozi doba odloZen je 8 minut

5.Formaty 12/24 hodin
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6.Rozsah teplot: 06 0 "L do 50 L
7 Rozsah vihkosti: od 20 % do 99 %

S Napajeni: 2x baterie AAA (DG 1,5 V) (nejsou soutasti baleni)
8.Dva magnety na zadni strané.
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6.Rozsah teplot: 06 0 "L do 50 L
7 Rozsah vihkosti: od 20 % do 99 %

S Napajeni: 2x baterie AAA (DG 1,5 V) (nejsou soutasti baleni)
8.Dva magnety na zadni strané.
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" (cas/datum/budik), Cimz prepinate mezi zobrazenim casu,
data a éasu budiku. Podrite toto tladitko po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nastaveni éasu, data a &asu
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Jednou zapnete nebo vypnete furnkci budiku. Podrzenim tonoto
tacitia po dobu 3 sekund prepnete mezi 12hodinovym a 24hodinovym formatem. V rezimu nastavent
stisknutim tohoto tlaitka upravujete islice nahoru a dlouhyim stisknutim tohoto tiaitka upravujete Gislice
rychieji
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NAVOD K NASTAVENI
1.Nastaveni hézného ¢as!
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Hodina — Minuta — Ukongit,
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Rok — Mésic — Den — Ukonéit
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Nastaven| by melo probinat v nasledujicim spravném poradi:
Hodina — Minuta — Ukondit,
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* pro zapnuti funkce odlozeni budiku nebo slisknete ostatni
lagitka pro zastaveni zvuku budiku bez prechodu do rezimu odlozent.




image62.png
POZNAMKA:

1 Napsjeni: 2 baterie tyou AAA (DG 1,5 V) (nejsou soutasti baleni)

2 Baterie viozte podle symbolii +/- nia bateriich.

3.Vyméiite baterie, pokud se disple ztmavi a zvuk budiku zesldbne

4 PouZité baterie prosim Padné recyklujte, abyste chranili Zivotni prostiedi
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Timto Jasnéna Vlahova s.r.o. prohlasuje, Ze toto zafizeni je v souladu se smérnici 2014/53/EU. Uplne zneni
EU prohlagent o shodé je k dispozici na webové adrese: wwaw.viahova cz.
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FUNKCIE:

1.100-r0ny kelendar: od 1. 1. 2000 do 31, 12. 2099

2.Digitalny displej zobrazujtici hodiny, minity, mesiac, détum, defi v tydni, vihkost a teplotu
3 Zuk kaZdodenného budika: piparie, trvajuce priblizne 2 minity

4 Funkeia odlozenia budika: predvolenia hodnota odlozenia je 8 mindt,

5.Formaty 12/24 hodin.
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6.Rozsah teplot: oG 0 "G do 50 'L
7 Rozsah vihkosti: od 20 % do 99 %

S Napajanie: 2xAAA (DC 1,5 V) bateérie (nie si sicastou balenia)
.Dva magnety na zadnej strane.
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" (cas/datum/budik), Cimz prepinate mezi zobrazenim casu,
data a éasu budiku. Podrite toto tladitko po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nastaveni éasu, data a &asu
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" vzdy, ked cheete prepinat medzi zobrazenim Casu, datumu
a Casu budika. Podrite toto tlacidlo stlatené 3 sekundy, aby ste vstupili do nastaveni Casu, datumu a asu
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raz na zapnutie alebo vypnutie Tunkcie budika. Fodrte toto tiacidlo
silatens 3 sekundy nia prepnutie medzi 12-hodinovym & 24-hodinovym formatom. V refime nastavenia stlate
toto tlacidlo na zvysenie hodnoty ¢islic a dihym stiacenim tohto tiacidla nastavujte Gislice rychiejsie.
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NAVOD NA NASTAVENIE:
1.Bezné nastavenie ¢asu:
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Nastavenie by malo prebiehat v nasledujucom spravnom poradi.
Hodina — Mindta — Ukondit.,
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Nastavenie by malo prebienat v nasledujucom spravnom poradi:
Rok — Mesiac — Def — Ukondit.
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Nastavenie by malo prebiehat v nasledujucom spravnom poradi:
Hodina — Mindta — Ukongit,
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', aby sle zapl funkeiu odlozenia budika, alebo stiacte ine tiacidia,
aby ste zastavili zvuk budika bez zapnutia odlozenia.

(3 Ked je funkcia odlozenia zapnuta, na obrazovke bude blikat symbol ,
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' & predvolena hodnota odlozenia je
8 minGt. Zvuk kaZdodenného budika: pipanie. Zvuk budika trva priblizne 2 mincty.
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POZNAMKA:

1.Napajanie: 2xbatérie typu AAA (DC 1,5 V) (nie su sicastau balenia)
2.Batérie viozte podla symbolov +/- na batériach.

3.Ak sa obrazovka stmavi a zvuk budika sa stimi, vymefite batérie

4.PouZité batérie prosim spravne recyklujte, aby ste chranili zivotné prostredie.
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FUNCTIONS:

1.100-year calendar: from 2000-1-1 to 2099-12-31

2 Digital display in hour. minute, month, date. day of week , humidity and temperature.
3.Everyday alarm sound: BiBi sound, lasting 2 minutes approx.

4.Snooze function: the snooze default value is 8 minutes.

5.12/24 hours formats.
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0. lemperature range: from U°C ~ 50°C
7 Humidity range: from 20% ~ 99%

S Power supply: 2xAAA(DG1 5) batiery (Not included)
9. Two magnets at backside.
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utton once to turn on / off alarm function. Hold tnis button for 3 seconds o
switch 12/24 hours formats. In the setting mode, press this button to adjust the digits up and long press this
button to adjust the digits more faster.
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SETTING INSTRUCTION:
1.Normal time setting:
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The setting should be In the following proper order.
Hour — Minute — Exit.
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Jednou zapnete nebo vypnete furnkci budiku. Podrzenim tonoto
tacitia po dobu 3 sekund prepnete mezi 12hodinovym a 24hodinovym formatem. V rezimu nastavent
stisknutim tohoto tlaitka upravujete islice nahoru a dlouhyim stisknutim tohoto tiaitka upravujete Gislice
rychieji
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I'he setling should be In the foliowing proper order.
Year — Month — Date — Exit
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[ he setting should be in the following proper order.
Hour— Minute — Exit.
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il iash on the screen and the snooze default value Is & minutes.
=veryday alarm sound: BiBi sound. The alarm sound lasting 2 minutes approx.
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NOTE:

1.Power supply: 2xAAA(DC1.5v) battery (Not included).

2.Please install the batteries according to the +i- Symbols on the battery cell.

3.Please replace the batteries if the screen becomes dark and alarm sound becomes small,
4_Please recycle the used battery properly to save our environment
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FUNKTIONEN:

1.100-Jahres-Kalender: vom 1.1.2000 bis zum 31.12.2099.

2.Digitale Anzeige von Stunde, Minute, Monat, Datum, Wochentag , Luftfeuchtigkeit und
Temperatur

3. Taglicher Weckton: BIBi"-Ton, Dauer ca. 2 Minuten.

4.Schlummerfunktion: Die Standard-Schlummerzeit betrgt 8 Minuten.

5.12/24-Stunden-Anzeige.

6. Temperaturbereich: von 0 °C bis 50 °C

7 Luftfeuchtigkeitsbereich: von 20 % bis 99 %

3.Siromversorgung: 2 x AAA-Batterien (DC 1.5 V) (nicht im Lisferumfang enthalien).

9.Zwei Magnete auf der Riickseite.
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um zwischen cer Anzeige von Unrzeit, Datum und
Weckzeit umzuschalten. Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellung von Uhrzeit,
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um die ¥Veckiunklion ein- bzw. auszuschalten. Halten
Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedriickt, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechssin.
Dritcken Sie im Einstellungsmodus diese Taste, um die Ziffern nach eben anzupassen, und halten Sie sie
gedriickt, um die Ziffer schneller anzupassen
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» um die Zifiern nach unten anzupassen, und halten Sie diese [aste
gedriickt, um die Ziffern schneller anzupassen
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aste: Lrucken Sie diese |aste, um den Maximal-/Vinimalwert von femperatur und Luitieuchtigkeit
anzuzeigen
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EINSTELLANLEITUNG!
1.Normale Zeiteinstellung:





